# NETTOYAGE DU CHARGEUR PT DE LA PREMIÈRE COURROIE DE TRANSFERT

## Aperçu

Si des lignes noires ou de couleur apparaissent, même après le nettoyage de la vitre d'exposition, du chargeur automatique de documents et du corona, utilisez le dispositif de nettoyage du chargeur PT pour nettoyer ce dernier.

## Opération

Ouvrez le capot avant.
Mettez le verrou de la cartouche de récupération du toner en position de déverrouillage, appuyez dessus jusqu'à ce que la cartouche s'arrête, puis soulevez-la lentement pour la retirer.
Nettoyez le chargeur PT.
Tirez doucement le dispositif de nettoyage du chargeur PT jusqu'à la position que vous jugez appropriée, puis enfoncez-le complètement.
Répétez cette opération à trois reprises.
Enfoncez la cartouche de récupération du toner dans la machine.
Enfoncez la boîte jusqu'à ce que vous entendiez un déclic.
Verrouillez la cartouche de récupération du toner.
Placez le verrou de la cartouche de récupération du toner en position de verrouillage.
Fermez le capot avant.
Retour au début