# RENVOYER LES DONNÉES VERS LES ADRESSES DE DIFFUSION AYANT ECHOUE

## Aperçu

Vous pouvez vérifier les résultats d'une diffusion sur l'écran d'état des travaux. Si la transmission vers l'une des destinations a échoué, renvoyez l'image vers cette destination.

## Opération

Appuyez sur l'écran de l'état du travail.
Après avoir appuyé sur l'onglet du mode approprié, appuyez sur la touche [Terminé].
Si la diffusion comprend des adresses de plusieurs modes différents, la même touche apparaît dans chacun des modes pour représenter le travail de diffusion.
Après avoir appuyé sur la touche de fin de transmission, appuyez sur la touche [Vérifier les détails du travail sélectionné] du panneau de sélection.
"Diffusionxxxx" désigne la destination de la touche correspondant à la diffusion. « xxxx » représente le numéro de contrôle du travail qui s'est affiché sur l'écran tactile à la fin de la numérisation.
Après avoir appuyé sur l'onglet [Échec de l’envoi], appuyez sur la touche [Renvoyer les données vers les adresses de diffusion ayant échoué] du panneau de sélection pour renvoyer l'image.
Les étapes suivant la sélection de la touche [Renvoyer aux adresses ayant échoué] varient selon que la fonction d'archivage de documents soit ou non activée.

- Utilisation de l'archivage de documents :
  vous revenez à l'écran de renvoi de l'archivage de document et les destinations qui ont échoué sont affichées.
  Suivez la procédure de renvoi des documents archivés. (Vous n'avez pas besoin de numériser à nouveau l'original).
- Inutilisation de l'archivage de documents :
  vous revenez à l'écran initial et les destinations qui ont échoué sont affichées. Placez l'original et suivez la procédure d'exécution de la diffusion.

Retour au début