# RENSEIGNEMENTS FIGURANT DANS LA COLONNE DE RESULTAT

Le type d'erreur et diverses informations sont imprimés dans la colonne de résultat des rapports de transaction et d'activité. Lorsqu'un rapport de transaction ou un rapport d'activité est imprimé, vérifiez le résultat de la transaction dans la colonne de résultat et agissez en conséquence.
Exemples de messages imprimés dans la colonne de résultat

Message | Description
--- | ---
OK | La transmission a réussi.
G3 | La communication a été établie en mode G3.
MCE | La communication a été établie en mode MCE G3.
SG3 | La communication a été établie en mode Super G3.
Transfert | Les données reçues ont été transférées.
AUCUNE REPONSE | Aucune réponse du destinataire.
OCCUPEE | La transmission n'a pas pu être effectuée, car le destinataire utilisait déjà la ligne.
ANNULER | La transmission a été annulée alors qu'elle était en cours.
MEMOIRE SATUREE | La mémoire est parvenue à saturation durant la transmission en prise de ligne rapide.
MEM. PLEINE | La mémoire a saturé pendant la réception.
TROP LONG | La télécopie transmise dépassait la longueur de 59 po (1,5 m) et n'a donc pas pu être reçue.
ERREUR ORIGINALE | La transmission directe ou manuelle a échoué en raison d'une erreur d'alimentation.
N° CODE FAUX | La connexion a été interrompue, car le code d'accès de relève était incorrect.
PAS RX. REL. | La machine interrogée n'inclut pas de fonction de relève.
ECHEC DEP/REL | La machine de destination a refusé l'opération de relève ou votre machine a interrompu la connexion lors de la relève, car la mémoire ne contenait aucune donnée.
ECHEC DEP/REL CODE F | La machine de destination a refusé une opération de relève code F ou votre machine a interrompu la connexion lors de la relève, car sa boîte mémoire de relève code F ne contenait aucune donnée.
N° RX D/R FAUX | La connexion a été interrompue, car la sous-adresse de la mémoire de relève code F n'était pas valide.
N° CODE D/R FAUX | La connexion a été interrompue, car le code d'accès de la mémoire de relève code F n'était pas valide.
N° BOITE FAUX | Votre machine a interrompu la connexion, car la sous-adresse spécifiée pour une boîte mémoire code F n'existe pas.
N° CODE F FAUX | Votre machine a interrompu la connexion, car la machine de destination a renvoyé un code d'accès incorrect pour la communication code F.
RX PAS D/R S.A. | Une tentative de relève code F a été effectuée. Cependant, la machine de destination ne disposait pas d'une boîte mémoire de relève code F.
PAS FCT. S.A. | Une tentative de communication code F a été effectuée. Cependant, la machine de destination ne prend pas en charge la communication code F.
AUCUNE S.A. | La communication code F a été refusée par la machine de destination suite à la saisie d'une sous-adresse incorrecte ou pour une autre raison.
MEMOIRE : [xxxxxx] ****** | Les données ont été reçues et enregistrées dans une boîte mémoire de diffusion confidentielle ou relais, ou des données ont été envoyées par une boîte mémoire de relève. Le nom de la boîte mémoire apparaît dans [xxxxxx] et le type d'opération code F (réception de demande de relais, transmission de mémoire de relève ou réception confidentielle), dans ******..
ECHEC xx (xxxx) | La transaction a échoué à cause d'une erreur de communication. 2 premiers chiffres de l'erreur de communication : Les deux premiers chiffres du numéro de l'erreur de communication sont compris entre 00 et 99. 4 derniers chiffres de l'erreur de communication : code utilisé par les techniciens de maintenance.
Réception refusée | Une télécopie a été envoyée par une personne dont la réception est bloquée.

Retour au début