# L'IMPRESSION N'EST PAS POSSIBLE OU S'ARRETE PENDANT UN TRAVAIL

Point à vérifier | Solution
--- | ---
Y a-t-il encore du papier dans le plateau? | Ajoutez du papier comme indiqué par le message affiché à l'écran.
Y a-t-il encore de l'encre dans la machine? | Remplacez la cartouche d'encre. Lorsque l'encre vient à manquer, un message vous informe que la cartouche d'encre doit être remplacée. Pour en savoir plus sur le remplacement des cartouches de toner, reportez-vous au chapitre "REMPLACEMENT DES CARTOUCHES DE TONER".
Y a-t-il eu un bourrage papier? | Éliminez le bourrage papier comme indiqué par le message affiché sur l'écran tactile. - "SUPPRESSION DES BOURRAGES PAPIER" dans "DÉPANNAGE"
Le plateau de sortie est-il plein? | Retirez les feuilles imprimées du plateau et reprenez l'impression. Lorsque le plateau de sortie est plein, un détecteur est activé et arrête l'impression.
La cartouche de récupération du toner est-elle pleine ? | Remplacez la cartouche de récupération du toner comme l'indique le message affiché sur l'écran tactile. - "REMPLACEMENT DE LA CARTOUCHE DE RÉCUPÉRATION DU TONER"
Avez-vous défini des restrictions sur les plateaux qui peuvent être utilisés dans chaque mode (copie, impression, télécopieur, I-Fax, et archivage de documents) ? | Contrôlez les réglages dans [Réglages magasins papier] et vérifiez si les cases de chaque mode sont cochées [Travaux autorisés depuis les magasins]. Les fonctions non cochées ne peuvent pas être utilisées pour l'impression à l'aide de ce plateau. « Mode réglages » → [Réglages plateau papier] → [Réglage du magasin] → [Travaux autorisés depuis les magasins]

Retour au début