# ENVOI D'UN DOCUMENT ORIGINAL FIN(MODE NUMERIS. LENTE)

## Aperçu

Utilisez cette fonction pour numériser des originaux peu épais par le chargeur de documents automatique. Cette fonction évite les risques de bourrage des originaux peu épais.
Lorsque "Mode numéris. lente" est sélectionné, la fonction de numérisation recto verso n'est pas disponible.

## Opération

Placez l'original sur le plateau du chargeur automatique de documents.

- CHARGEUR AUTOMATIQUE DE DOCUMENTS

Ajustez doucement les guides.
Si les documents originaux sont insérés trop brusquement, ils risquent de se froisser et de rester bloqués.
Entrez le numéro de télécopie de destination à l'aide des touches numériques.

- SAISIE D'UN NUMÉRO DE DESTINATAIRE À L'AIDE DES TOUCHES NUMÉRIQUES
- RAPPEL DU NUMÉRO D'UN DESTINATAIRE À PARTIR DU CARNET D'ADRESSES
- LES DESTINATIONS SELECTIONNEES
- UTILISATION D'UN NUMÉRO DE RECHERCHE POUR RAPPELER UNE DESTINATION
- APPEL DU NUMÉRO D'UN DESTINATAIRE À PARTIR D'UN CARNET D'ADRESSES GLOBAL
- UTILISER UN JOURNAL DES TRANSMISSIONS POUR RENVOYER
- ENVOI PAR NUMÉROTATION ENCHAÎNÉE

Appuyez sur la touche [Mode numéris. lente].
Une croix apparaît sur l’icône.
Pour annuler le réglage Mode de numérisation lente :
Appuyez sur la touche [Mode de numérisation lente] pour effacer la coche.
Appuyez sur la touche [Démarrer] pour lancer la numérisation de l'original.
Un bip retentit pour signaler que la numérisation et la transmission sont terminées.
Appuyez sur la touche [Aperçu] pour afficher un aperçu de l'image imprimée avant son envoi. Après avoir numérisé un original en appuyant sur la touche [Aperçu], appuyez sur la touche [Numéris. suppl.] pour numériser l'original suivant. Appuyez sur la touche [Démarrer] pour lancer l'envoi d'une image.
Pour en savoir plus, reportez-vous à « VÉRIFICATIONDE L'IMAGE À TRANSMETTRE ». Toutefois, on ne peut pas changer les réglages de cette fonction dans l'écran d'aperçu.
Retour au début