# EXTÉRIEUR

Cette section décrit les noms et fonctions des pièces respectives à l'extérieur de la machine.
Appuyez sur le nom pour faire apparaître les renseignements associés dans une fenêtre contextuelle.

×
Finisseur grande capacité
Vous permet d'agrafer le papier. Un module de perforation peut également être installé afin de perforer des trous dans les documents imprimés.
- FINISSEUR GRANDE CAPACITÉ
×
Finisseur en piqûre à cheval grande capacité
Vous permet d'agrafer et de plier le papier. Un module de perforation peut également être installé afin de perforer des trous dans les documents imprimés.
- FINISSEUR EN PIQÛRE À CHEVAL GRANDE CAPACITÉ
×
Finisseur en piqûre à cheval
Vous permet d'agrafer et de plier le papier. Un module de perforation peut également être installé afin de perforer des trous dans les documents imprimés.
- FINISSEUR EN PIQÛRE À CHEVAL
×
Magasin de sortie (magasin central)
Les documents sortent imprimés dans ce magasin.
×
Chargeur automatique de documents
Charge et numérise automatiquement plusieurs documents originaux.
Le recto et le verso des originaux peuvent tous 2 être automatiquement numérisés.
- CHARGEUR AUTOMATIQUE DE DOCUMENTS
×
Port USB (type A)
Utilisé pour relier un périphérique USB, tel qu'une clé USB, à la machine. Pour le câble USB, utilisez un câble blindé.
Prend en charge l'USB 2.0 (Haut débit).
×
Capot avant
Ouvrez ce capot pour mettre l'interrupteur principal en position "On" ou "Off" ou pour remplacer une cartouche de toner.
- MISE SOUS TENSION
- REMPLACEMENT DE LA CARTOUCHE DE TONER
×
Panneau de commande
Ce panneau comprend le bouton [Alimentation], le bouton/témoin [Économie d'énergie], le bouton [Écran d'accueil], le bouton d'alimentation principale et l'écran tactile.
Utilisez l'écran tactile pour utiliser chacune de ces fonctions.
- PANNEAU DE COMMANDE
×
Clavier
Vous pouvez l'utiliser en remplacement du clavier affiché sur l'écran tactile. Il peut être rangé sous le panneau de commande lorsqu'il n'est pas utilisé.
×
Plateau d'alimentation auxiliaire
Servez-vous de ce magasin pour alimenter le papier manuellement.
Lors du chargement de papier plus large que 8-1/2 po x 11 po R ou A4R, étendez le guide de prolongement.
- CHARGEMENT DU PAPIER DANS LE PLATEAU D'ALIMENTATION AUXILIAIRE
×
Magasin 5 (MX-LC16)
Stockez le papier dans ce magasin. Vous pouvez stocker 3 000 feuilles (12 po ×18 po).
-MAGASIN GRANDE CAPACITÉ
×
Magasin 5 (MX-LC15)
Stockez le papier dans ce magasin. Vous pouvez stocker 3 500 feuilles (8-1/2 po × 11 po).
-MAGASIN GRANDE CAPACITÉ
×
Finisseur
Vous permet d'agrafer le papier. Un module de perforation peut également être installé afin de perforer des trous dans les documents imprimés.
- FINISSEUR
×
Magasin 2
Stockez le papier dans ce magasin.
- MAGASIN 1/2
×
Magasin 4
Stockez le papier dans ce magasin.
- MAGASIN 3/4
×
Module de perforation
Ce module permet de perforer des trous dans les documents imprimés. Cela requiert un finisseur en piqûre à cheval, un finisseur en piqûre à cheval grande capacité ou un finisseur grande capacité.
- MODULE DE PERFORATION
×
Magasin 1
Stockez le papier dans ce magasin.
- MAGASIN 1/2
×
Magasin 3
Stockez le papier dans ce magasin.
- MAGASIN 3/4

×
Module d'insertion
Les couvertures et feuilles d'insertion à insérer dans les feuilles imprimées peuvent être chargées.
A l'aide de la fonction de finition manuelle, vous pouvez directement faire avancer le papier dans le finisseur ou le finisseur en piqûre à cheval pour agrafer, perforer ou plier le papier.
×
Unité de détuilage
Vous permet de perforer et de sortir le papier.
×
Unité de pliage
Vous permet de plier et de sortir le papier.
×
Module de perforation
Ce module permet de perforer des trous dans les documents imprimés. Cela requiert un finisseur en piqûre à cheval, un finisseur en piqûre à cheval grande capacité ou un finisseur grande capacité.
- MODULE DE PERFORATION
×
Massicot
Vous permet de découper l'excédent des impressions agrafées en piqûre à cheval.
* Facultatif.
Retour au début