# REGLAGES DU PROTOCOLE

Sélectionnez les réglages généraux du réseau.
Vous pouvez configurer les informations d'état pour TCP/IP, NetWare, EtherTalk et NetBIOS.
TCP/IP
Réglages TCP/IP
TCP/IP
Pour utiliser la machine sur un réseau TCP/IP, ce réglage doit être activé.
Réglages IPv4
Lorsque vous utilisez la machine sur un réseau TCP/IP (IPv4), ce réglage vous permet de configurer l'adresse IP de la machine.
DHCP/BOOTP
Utilisez ce réglage pour obtenir automatiquement l'adresse IP en utilisant DHCP (protocole dynamique de configuration de l'hôte)/BOOTP (Protocole Bootstrap). Quand ce réglage est activé, il n'est pas nécessaire d'entrer manuellement une adresse IP.
Si le protocole DHCP/BOOTP est utilisé, l'adresse IP affectée à la machine peut être automatiquement modifiée. Si l'adresse IP change, il ne sera pas possible d'imprimer.
Si la machine est utilisée sur un réseau TCP/IP, assurez-vous d'activer l'option " Activer TCP/IP" ci-dessous.
RARP
Configurez cette option pour utiliser le protocole RARP.
Adresse IPv4
Saisissez l'adresse IP de la machine.
Masque de sous-réseau
Saisissez le masque de sous-réseau IP.
Passerelle par défaut
Saisissez l'adresse de la passerelle par défaut.
Réglages IPv6
Lorsque vous utilisez la machine sur un réseau TCP/IP (IPv6), ce réglage vous permet de configurer l'adresse IP de la machine.
IPv6
Activez ce réglage.
DHCPv6
Utilisez ce réglage pour obtenir automatiquement l'adresse IP en utilisant DHCP (protocole dynamique de configuration de l'hôte) v6. Quand ce réglage est activé, il n'est pas nécessaire d'entrer manuellement une adresse IP.
Adresse manuelle/Longueur du préfixe
Saisissez l'adresse IP et la longueur du préfixe (0 à 128) de la machine.
Passerelle par défaut
Passerelle par défaut

- Si le protocole DHCPv6 est utilisé, l'adresse IP affectée à la machine peut être automatiquement modifiée. Si l'adresse IP change, il ne sera pas possible d'imprimer.

- Si la machine est utilisée sur un réseau TCP/IP, veillez à activer l'option "Activer TCP/IP" ci-dessous.
- Dans un environnement IPv6, la machine peut utiliser les protocoles LDP et IPP.

Commande ping
Vérifie si la machine peut communiquer avec l'ordinateur du réseau.
Définissez l'adresse IP de l'ordinateur de votre choix, puis appuyez sur la touche [Exécuter]. Un message indiquant une réponse ou non de l'ordinateur est affiché.
NetWare
Réglages NetWare
NetWare
Pour utiliser la machine sur un réseau NetWare, ce réglage doit être activé.
Type de cadre
Sélectionnez un type de cadre.
Réglages : 802.2, 802.3, SNAP, ETHER-II
Mode de fonctionnement
Sélectionnez un mode d'exploitation.
Réglages : PSERVER, RPRINTER
Nom de l'imprimante
Saisissez le nom l'imprimante.
Réglages PSERVER
Nom du serveur d'impression
Saisissez le nom du serveur d'impression.
Mot de passe de connexion
Saisissez le mot de passe de connexion.
Pour modifier le mot de passe, configurez [Modifier mot de passe] sur .
Intervalle de vérification
Saisissez un intervalle de vérification des travaux.
Mode reliure
Configurez cette option pour utiliser le mode Bindery.
Nom du serveur de fichiers 1-8
Saisissez le nom du serveur de fichiers.
Arborescence NDS
Saisissez le nom de l'arborescence NDS.
Contexte NDS
Saisissez le nom du contexte NDS.
Réglages RPRINTER
Nom du serveur d'impression 1-8
Saisissez le nom du serveur d'impression.
Délai d'attente de la tâche
Saisissez le délai d'attente de la tâche.
EtherTalk
Réglages EtherTalk
EtherTalk
Pour utiliser la machine sur un réseau EtherTalk, ce réglage doit être activé.
Nom de zone
Saisissez un nom de zone.
Nom de l'imprimante
Saisissez le nom l'imprimante.
NetBIOS
Réglages NetBIOS
NBT/WINS
Pour utiliser la machine sur un réseau NetBIOS, ce réglage doit être activé.
Si vous modifiez les réglages, les modifications prendront effet au redémarrage de la machine. Pour redémarrer la machine, voir la section « MISE SOUS TENSION ».
Retour au début