# ORDRE DE TRANSMISSION DES TELECOPIES

Appuyez d'abord sur l'icône [Fax] de l'écran d'accueil pour passer en mode télécopie.

- SÉLECTION DU MODE TÉLÉCOPIE

Placez le document original.
Placez l'original sur le magasin du chargeur automatique de documents ou sur la vitre d'exposition.

- CHARGEUR AUTOMATIQUE DE DOCUMENTS
- VITRE D'EXPOSITION

Entrez le numéro de télécopie de destination à l'aide des touches numériques.
Appuyez sur les touches numériques pour saisir directement le numéro de destinatation ou recherchez et récupérez le carnet d'adresses ou le numéro.

- SAISIE D'UN NUMÉRO DE DESTINATAIRE À L'AIDE DES TOUCHES NUMÉRIQUES
- RAPPEL DU NUMÉRO D'UN DESTINATAIRE À PARTIR DU CARNET D'ADRESSES
- LES DESTINATIONS SELECTIONNEES
- UTILISATION D'UN NUMÉRO DE RECHERCHE POUR RAPPELER UNE DESTINATION
- APPEL DU NUMÉRO D'UN DESTINATAIRE À PARTIR D'UN CARNET D'ADRESSES GLOBAL
- UTILISER UN JOURNAL DES TRANSMISSIONS POUR RENVOYER
- ENVOI PAR NUMÉROTATION ENCHAÎNÉE

Configurez les paramètres de numérisation.
Précisez la taille originale, l'exposition, la résolution, etc.

- RÉGLAGES DE L'IMAGE

Au besoin, vous pouvez consulter les fonctions suivantes pour le réglage.

- ENVOYER COLLECTIVEMENT DES ORIGINAUX
- NUMÉRISER DES ORIGINAUX

- NUMÉRISATION AUTOMATIQUE DES DEUX FACES D'UN ORIGINAL (ORIGINAL RECTO-VERSO)
- DÉTECTION AUTOMATIQUE
- DÉFINITION DE LA TAILLE DE NUMÉRISATION EN TAILLE DE PAPIER
- DÉFINITION DE LA TAILLE DE NUMÉRISATION À L'AIDE DE VALEURS NUMÉRIQUES
- DÉFINITION DE LA TAILLE D'ENVOI DE L'IMAGE
- MODIFICATION DE L'EXPOSITION
- MODIFICATION DE LA RESOLUTION
- ENVOI D'UN GRAND NOMBRE DE PAGES (CONST. TRAVAIL)
- ENVOI D'UN DOCUMENT ORIGINAL FIN (MODE NUMÉRIS. LENTE)
- ENVOI D'ORIGINAUX DE DIFFÉRENTS FORMATS (ORIGINAL DE FORMAT MIXTE)
- VÉRIFICATION DU NOMBRE DE FEUILLES ORIGINALES NUMÉRISÉES AVANT LA TRANSMISSION (COMPTEUR D'ORIGINAUX)

Sélectionnez Autres.
Utilisez Autres quand vous utilisez des paramètres de numérisation pour envoyer deux pages en une ou envoyer des originaux de tailles différentes en même temps.
Envoyez l'original.
Appuyez sur la touche [Démarrer].
- Vous pouvez vérifier l'image d'aperçu en appuyant sur la touche [Aperçu] avant d'appuyer sur la touche [Démarrer]. Après avoir numérisé un original en appuyant sur la touche [Aperçu], appuyez sur la touche [Numéris. suppl.] pour numériser l'original suivant.
- Si vous appuyez sur la touche [Fichier] ou [Fichier temp.] du panneau de sélection avant de lancer la transmission de la télécopie, vous pouvez enregistrer l'original numérisé sous forme de données.

- FICHIER TEMPORAIRE
- FICHIER

Lorsque vous placez l'original sur la vitre d'exposition :

- Si vous avez placé l'original sur la vitre d'exposition, exécutez la procédure suivante pour envoyer une télécopie.

- Lors de l'envoi normal d'une télécopie (transmission de mémoire)
  Répétez les étapes de la procédure d'insertion et de numérisation d'originaux autant de fois qu'il y a de documents. Après avoir numérisé tous les originaux, appuyez sur la touche [Fin lecture]. (Après avoir numérisé un original en appuyant sur la touche [Aperçu], appuyez sur la touche [Numéris. suppl.] pour numériser l'original suivant. Ensuite, appuyez sur la touche [Démarrer] pour envoyer l'original.)
- Lors de l'envoi d'une télécopie en mode de transmission directe
  Vous ne pouvez pas numériser des originaux composés de plusieurs pages en mode de transmission directe. Appuyez sur la touche [Démarrer] pour lancer la transmission.

- Lors de l'envoi d'une télécopie en mode transmission directe
  Vous ne pouvez pas numériser plusieurs originaux dans un mode de transmission directe. Appuyez sur la touche [Démarrer] pour démarrer la transmission.

Retour au début