# ENREGISTREMENT DU FORMAT PERSONNALISE (PLATEAU D'ALIMENTATION AUXILIAIRE)

Les réglages de magasin papier et de type de papier sont expliqués dans cette section.
Si, dans le plateau d'alimentation auxiliaire, vous utilisez souvent un papier de format non standard, vous pouvez enregistrer préalablement ce format.
L'enregistrement de ce format vous épargnera les réglages laborieux à chaque fois que vous devrez l'utiliser.
Jusqu'à trois types de papier peuvent être enregistrés.
Utilisez la touche ([Personnalisé 1] à [Personnalisé 7]) dans laquelle vous voulez enregistrer ou modifier un format de papier, et l'écran d'enregistrement apparaît.
Sélectionnez si vous souhaitez entrer le format en mm (« Entrée du format-AB ») ou en pouces (« Entrée du format-pouces »), puis définissez les dimensions X et Y du papier.
« Entrée du format-AB »
La direction X peut être définie entre 140 mm et 457 mm. Par défaut, le réglage usine est de 420 mm.
La direction Y peut être définie entre 90 mm et 305 mm. Par défaut, le réglage usine est de 297 mm.
« Entrée du format-pouces »
La direction X peut être définie entre 5-1/2 po et 18 po. Le réglage par défaut d'usine est 17 po.
La direction Y peut être définie entre 3-5/8 po et 12 po. Le réglage par défaut d'usine est 11 po.
Retour au début