# REDUCTION AUTOMATIQUE DE L'IMAGE TRANSMISE

Si la largeur de l'image transmise est supérieure à celle du papier dans la machine réceptrice, l'image sera réduite automatiquement pour s'adapter à la largeur du papier de la machine réceptrice.
Exemple : Tailles réduite et rapports de réduction

Largeur de l'image transmise | Largeur du papier de la machine réceptrice | Taille réduite | Rapport
--- | --- | --- | ---
A3 (11 po x 17 po) | B4 | B4 | 1:0.84
A3 (11 po x 17 po) | A4 (8-1/2 po x 14 po, 8-1/2 po x 11 po) | A4R (8-1/2 po x 14 po, 8-1/2 po x 11 po) | 1:0.71
B4 | A4 (8-1/2 po x 11 po) | A4R | 1:0.84

Pour annuler le réglage de la réduction automatique lors de l'envoi :
Dans « Mode de réglages », sélectionnez [Réglages système] → [Réglages d'envoi d'image] → [Réglages des télécopies] → [Réglages d'envoi] → [Réglage de la réduction auto. lors de l'envoi].
Si ce réglage est désactivé, l'image sera envoyée à sa taille normale et il se peut qu'une partie de l'image soit rognée.
Retour au début