# AUTRES REGLAGES

D'autres périphériques montés sur la machine peuvent être réglés.
Réglage du détecteur de format des originaux
Un des 8 groupes de format original standard présenté ci-dessous peut être sélectionné pour la détection du format de l'original.

Sélections | Formats de l'original détectables
--- | ---
Vitre d'exposition | Magasin d'alimentation (chargeur automatique de documents)
AB-1 | A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R | 11 po x 17 po, 8-1/2 po x 14 po, 8-1/2 po x 11 po, A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R
AB-2 | A3, A4, A4R, A5, B5, B5R, 216 mm x 330 mm (8-1/2 po x 13 po) | A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R, 11 po x 17 po, 8-1/2 po x 11 po, 216 mm x 330 mm (8-1/2 po x 13 po)
AB-3 | A4, A4R, A5, B4, 8K, 16K, 16KR | A3, A4, A4R, A5, B4, 11 po x 17 po, 8-1/2 po x 11 po, 216 mm x 330 mm (8-1/2 po x 13 po), 8K, 16K, 16KR
AB-4 | 216 mm x 340 mm (8-1/2 po x 13-2/5 po), A3, A4, A4R, A5, B5, B5R | A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R, 11 po x 17 po, 8-1/2 po x 11 po, 216 mm x 340 mm (8-1/2 po x 13-2/5 po)
AB-5 | 216 mm x 343 mm (8-1/2 po x 13-1/2 po), A3, A4, A4R, A5, B5, B5R | A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R, 11 po x 17 po, 8-1/2 po x 11 po, 216 mm x 343 mm (8-1/2 po x 13-1/2 po)
Inch-1 | 11 po x 17 po, 8-1/2 po x 14 po, 8-1/2 po x 11 po, 8-1/2 po x 11 po, 5-1/2 po x 8-1/2 po | A3, A4, 11 x 17 po, 8-1/2 x 14 po, 8-1/2 x 11 po, 8-1/2 x 11 po, 5-1/2 x 8-1/2 po
Inch-2 | 11 po x 17 po, 216 mm x 330 mm (8-1/2 po x 13 po), 8-1/2 po x 11 po, 8-1/2 po x 11 po, 5-1/2 po x 8-1/2 po | A3, A4, 11 x 17 po, 216 x 330 mm (8-1/2 x 13 po), 8-1/2 x 11 po, 8-1/2 x 11 po, 5-1/2 x 8-1/2 po
Inch-3 | 11 po x 17 po, 8-1/2 po x 13-2/5 po (216 mm x 340 mm), 8-1/2 po x 11 po, 8-1/2 po x 11 po, 5-1/2 po x 8-1/2 po | A3, A4, 11 x 17 po, 8-1/2 x 13-2/5 po (216 x 340 mm), 8-1/2 x 11 po, 8-1/2 x 11 po, 5-1/2 x 8-1/2 po

Annuler la Détection sur la vitre d'exposition
La détection du format de l'original sur la vitre d'exposition peut être désactivée. Une fois ceci fait, tous les originaux placés sur la vitre d'exposition sont traités comme des originaux avec un format spécial.
Désactivation du chargeur de documents
Ce réglage permet d'empêcher l'utilisation du chargeur automatique de documents, lorsque le chargeur fonctionne mal, par exemple. (Lorsque le réglage est activé, la numérisation est encore possible à l'aide de la vitre d'exposition.)
Mode d'alimentation de l'original
Les modes suivants d'alimentation des originaux peuvent être configurés pour fonctionner par défaut en mode copie, envoi d'image, numérisation vers disque dur, et enregistrement dans des modes de périphérique mémoire externe. Lorsqu'un mode est fréquemment utilisé, vous n'avez pas à le sélectionner un autre mode chaque fois que vous devez l'utiliser.

- Doc. mixte (Même largeur (Mode copie uniquement)/Largeur différente)
- Mode numéris. lente
- Suppression page vierge*

* Sauf le mode télécopie et le mode I-Télécopie.
Désactivation du recto verso
Ce réglage permet de désactiver l'impression recto verso, lorsque le module recto verso fonctionne mal, par exemple.
Désactivation du magasin de grande capacité
Ce réglage sert à interdire l'usage du plateau de grande capacité, par exemple s'il fonctionne mal.
Désactivation du magasin à papier facultatif
Ce réglage permet de désactiver le tiroir de papier optionnel, par exemple s'il fonctionne mal.
Désactivation du réglage des magasins
Ce réglage permet d'interdire la configuration des magasins (sauf le plateau d'alimentation auxiliaire).
Désactivation du Finisseur
Ce réglage sert à interdire l'usage du module de finition ou du module de finition avec agrafeuse à cheval, par exemple s'il fonctionne mal.
Désactivation du module d'insertion
Permet de désactiver l'utilisation du module d'insertion.
Désactivation du décalage
Désactive un décalage.
Désactivation de l'agrafage
Ce réglage sert à interdire l'usage de l'agrafeuse, par exemple si l'agrafeuse du module de finition ou du module de finition avec agrafeuse à cheval fonctionne mal.
Piqûre à Cheval Automatique
L'agrafage par piqûre à cheval s'effectue automatiquement quand la fonction copie en brochure est utilisée.
Réglage de position du pli pour piqûre à cheval/pliage à cheval
Ce réglage est utilisé pour ajuster la position du pli et de l'agrafe si un finisseur piqûre à cheval est installé et si la fonction piqûre à cheval est utilisée.
Spécifiez une valeur située dans la plage +/2,0 mm par paliers de 0,25 mm.
Réglage fin de la position d'agrafage pour la piqûre à cheval
Ce réglage est utilisé pour ajuster la position d'agrafage si un finisseur piqûre à cheval est installé et si la fonction piqûre à cheval est utilisée.
Réglez la position d'agrafage en utilisant la valeur du réglage « Régler la position du pli/de la piqûre à cheval ».
Spécifiez une valeur située dans la plage +/3,0 mm par paliers de 0,1 mm.
Désactivation de la perforation
Ce réglage sert à interdire l'usage de la perforeuse, par exemple si le module de la perforeuse du module de finition ou du module de finition avec agrafeuse à cheval fonctionne mal.
Désactivation du module de pliage
Ce réglage permet de désactiver le module de pliage.
Vous pouvez utiliser le pliage à cheval avec le finisseur piqûre à cheval, même si le module de pliage est désactivé.
Désactivation du module de rognage
Ce réglage permet de désactiver le massicot.
Réglage de la sélection automatique du papier
Les types de papier * sélectionnés par la fonction de sélection automatique du papier peuvent être définis. Sélectionnez l'un des réglages suivants :

- Papier ordinaire
- Papier ordinaire et recyclé
- Papier recyclé

La fonction de sélection automatique du papier ne sélectionne pas d'autres types de papier que ceux définis avec ce réglage.

*
  Le type de papier est défini pour chaque magasin papier en sélectionnant [Réglages système] dans « Mode réglage » → [Réglages magasins papier].

Réglage de connexion en tandem
Quand deux machines sont utilisées comme imprimantes réseau avec le protocole TCP/IP, utilisez ce réglage pour configurer le numéro de port et l'adresse IP de la machine utilisée pour machine esclave en tandem.
Désactivation du mode Machine maître
Pour empêcher la transmission en tandem, activez ce réglage. (Ce réglage n'est normalement pas nécessaire.)
Désactivation du mode Machine esclave
Pour empêcher la réception en tandem, activez ce réglage. (Ce réglage n'est normalement pas nécessaire.)
Pour utiliser la fonction en tandem quand l'authentification utilisateur est activée, utilisez le même nom de connexion et le même mot de passe sur les deux machines maître et esclave. En cas de noms de connexion et de mots de passe différents, le compte de la page ne peut pas être ajouté au compte utilisateur adéquat ou seule la machine maître peut imprimer.
Le réglage par défaut pour le numéro de port est [50001]. A moins de connaître des difficultés avec ce réglage, ne modifiez pas le numéro de port.
Commutation automatique des plateaux du finisseur
Si le nombre de feuilles sur le plateau supérieur du finisseur atteint la limite de capacité, la sortie passe automatiquement au plateau inférieur.
Optimisation du disque dur
D'autres périphériques montés sur la machine peuvent être réglés.
Cette fonction optimise le disque dur de la machine en défragmentant les données. Si un travail est en cours, un message apparaît et l'optimisation ne commence pas tant que le travail n'est pas terminé. Pendant l'optimisation, les opérations suivantes ne sont pas possibles :

- Accès au mode Réglage (version Web), et réception des données d'impression
- Utilisation des touches sur le tableau de bord
- Mise hors tension avec l'interrupteur principal de la machine
- Mise hors tension automatique

Une fois l'optimisation terminée, la machine redémarre automatiquement.
Lorsque la fonction d'archivage de documents est fréquemment utilisée et que l'impression des fichiers semble un peu lente, l'optimisation du disque dur peut améliorer les performances de la machine.
Mode nettoyage de l’unité de fusion
Utiliser cette fonction pour nettoyer l'unité de fusion de la machine quand des points et autres saletés apparaissent sur la surface imprimée du papier. Lorsque cette fonction est exécutée, une feuille avec un "V" est imprimée et l'unité de fusion est nettoyée.
Si aucune amélioration n'est constatée après la première utilisation de cette fonction, recommencez l'opération.
Réglages du contrôle de fusion
Ils sont utilisés pour contrôler la température de fixation du toner en fonction du grammage du papier.
Ces réglages s'appliquent au papier ordinaire, recyclé, perforé, préimprimé, à en-tête, couleur et utilisateur.
Vous pouvez sélectionner « 60 g/m2 à 89 g/m2 » ou « 90 g/m2 à 105 g/m2 » (« 16 à 23 lbs. » ou « 23+ à 28 lbs. »).

- Assurez-vous de n'utiliser que du papier qui a la même plage de grammage que la plage de grammage définie ici. Ne mélangez pas du papier ordinaire à un autre type de papier dont la plage est en dehors de celle du papier qui se trouve dans le magasin.
- Quand les réglages sont modifiés, les modifications prennent effet au redémarrage de la machine. Pour redémarrer la machine, consultez « MISE SOUS TENSION » dans « AVANT D'UTILISER LA MACHINE »

Imprimer les listes
Pour spécifier l'impression [Recto] or [Recto verso] dans Impression listes.
Réduire les traces noires
Indiquez si vous souhaitez ou non utiliser la fonction de réduction des traces noires.
L'option de réduction des traces noires peut être utilisée pour les fonctions Numérisation original, Copie, Envoi d'image et Num. vers disque dur.
Si la réduction des traces noires est activée, sélectionnez l'une des options suivantes :

- Traiter les fines traces noires
- Normal
- Traiter les traces noires fines et épaisses

Afficher un message d'avertissement pour la détection de traces noires.
Sélectionnez cette option pour afficher un message d'avertissement lorsque des traces noires sont détectées par le chargeur de documents.
Retour au début