# REGLAGES DU PORT D'IMPRESSION

LPD
Saisissez la date d'expiration du profil.
Réglages LPD
LPD
Configurez cette option pour utiliser le protocole LPD.
Dépassement de délai
Saisissez un délai d'attente. Le réglage par défaut est 0 secondes.
Utiliser bannière
Configurez cette option pour utiliser la bannière. Le réglage par défaut est "Invalide".
Raw
Réglages d'impression RAW
Impression RAW
Configurez cette option pour utiliser une impression BRUTE. Le réglage par défaut est "Valide".
Numéro de port
Saisissez un numéro de port. Le réglage par défaut est le port 9100.
Dépassement de délai
Saisissez un délai d'attente. Le réglage par défaut est 90 secondes.
Utiliser bidirectionnel
Pour utiliser une communication bidirectionnelle, réglez sur .
WSD
Réglages WSD
Impression WSD
Configurez cette option pour utiliser une impression WSD.
Utiliser Multicast Discovery
Configurez cette option pour utiliser la découverte multidiffusion.
Si vous modifiez les réglages, les modifications prendront effet au redémarrage de la machine. Pour redémarrer la machine, voir la section « MISE SOUS TENSION ».
Retour au début