# ACTIVER / DESACTIVER LES REGLAGES

Les réglages suivants activent ou désactivent certaines fonctions.
Paramètres de l'imprimante
Désactiver impression page vierge
Désactive l'impression d'une page blanche.
CONTRÔLE DE L'UTILISATEUR
Désactivation de l'impression par un utilisateur non autorisé
L'impression par les utilisateurs dont les informations ne sont pas enregistrées dans la machine, telle que l'impression sans entrer d'informations utilisateur correctes dans le pilote d'imprimante ou l'impression d'un fichier sur un serveur FTP à partir dans le "Mode réglages (version Web)", peut être interdite.
Réglages de fonctionnement
Annuler la minuterie d'effacement auto.
Désactive le mode d'effacement automatique.
Désactivation fonc. travail prioritaire
La fonction de travail prioritaire peut être désactivée. Si désactivée, la touche [Priorité] ne s'affiche pas dans l'écran d'état des travaux.
Impr. plat. alim. aux. désactivée
Désactive l'impression à partir du plateau d'alimentation auxiliaire (impression d'autres travaux en priorité par rapport à un travail qui a été interrompu*, car le papier nécessaire pour ce travail n'est dans aucun des plateaux).
* Cette option est ignorée s'il n'y a pas assez de papier pour la tâche.
Désactiver la répétition auto. de touche
Désactive la fonction Répétition automatique des touches.
Désactivation du réglage de l'horloge
Désactive la possibilité de modifier la date et l'heure.
Désactivation du Mode Couvertures / Intercalaires
Désactive l'utilisation des fonctions couvertures et intercalaires.
Désactivation de la finition manuelle
Permet de désactiver la finition manuelle
Contrôle du périphérique
Désactivation du chargeur de documents
Ce réglage permet d'empêcher l'utilisation du chargeur automatique de documents, lorsque le chargeur fonctionne mal, par exemple. (Lorsque le réglage est activé, la numérisation est encore possible à l'aide de la vitre d'exposition.)
Désactivation du recto verso
Ce réglage permet de désactiver l'impression recto verso, lorsque le module recto verso fonctionne mal, par exemple.
Désactivation du magasin de grande capacité
Ce réglage sert à interdire l'usage du plateau de grande capacité, par exemple s'il fonctionne mal.
Désactivation du réglage des magasins
Désactive les réglages du plateau.
Désactivation du Finisseur
Ce réglage sert à interdire l'usage du module de finition ou du module de finition avec agrafeuse à cheval, par exemple s'il fonctionne mal.
Désactivation du module d'insertion
Ce réglage permet d'interdire l'utilisation du module d'insertion.
Désactivation du décalage
Désactive un décalage.
Désactivation de l'agrafage
Ce réglage sert à interdire l'usage de l'agrafeuse, par exemple si l'agrafeuse du module de finition ou du module de finition avec agrafeuse à cheval fonctionne mal.
Désactivation de la perforation
Ce réglage sert à interdire l'usage de la perforeuse, par exemple si le module de la perforeuse du module de finition ou du module de finition avec agrafeuse à cheval fonctionne mal.
Désactivation du module de pliage
Ce réglage permet d'interdire l'utilisation du module de pliage.
Désactivation du module de rognage
Ce réglage permet d'interdire l'utilisation du massicot.
Désactivation du mode Machine maître
Désactive le mode Machine maître pour une impression en tandem.
(Ce réglage n'est normalement pas nécessaire.)
Désactivation du mode Machine esclave
Désactive le mode Machine esclave pour une impression en tandem.
(Ce réglage n'est normalement pas nécessaire.)
Réglages de la copie
Désactivation de l'enregistrement/Suppression du programme
Désactive l'enregistrement du programme.
Désactivation du plat. alim. aux. en copie R/V
Désactive l'utilisation du plateau d'alimentation auxiliaire lors de la réalisation de copies recto verso.
Le plateau d'alimentation auxiliaire est souvent utilisé pour charger des étiquettes, des transparents et autres supports spéciaux pour lesquels la copie recto verso est interdite.
Si une feuille de l'un de ces supports spéciaux entre dans l'unité recto verso, ceci peut entraîner une mauvaise alimentation de l'unité ou l'endommager.
Si des supports spéciaux pour lesquels la copie recto verso est interdite sont souvent utilisés, il est recommandé d'activer ce réglage.
Désactivation de la sélection papier auto.
Désactive la fonction de sélection automatique du papier.
Lorsque ce réglage est activé, la sélection automatique du papier de même format que l'original sur la vitre d'exposition ou dans le chargeur automatique de documents n'a pas lieu.
Désactiver l'enregistrement des images personnalisées
Désactive l'enregistrement des images personnalisées.
Désactivation de l'envoi pendant la copie
Désactive la fonction Envoi d'image durant la copie.
Réglages de l'imprimante
Empêcher l'impression des pages d'avis
Désactive l'impression d'une page d'avis.
Empêcher l'impression des pages de test
Désactive l'impression d'une page de test.
Si vous activez ce réglage, vous ne pourrez pas utiliser "Pages de test imprimante" dans le Mode réglages pour imprimer les pages de test.
Exclure le plateau d'alim. aux. de la sélection auto. de papier
Si vous sélectionnez l'option [Auto.] pour le type de papier, vous pourrez exclure le plateau d'alimentation auxiliaire des magasins pouvant être sélectionnés.
Il est recommandé d'utiliser cette fonction si des papiers spéciaux sont souvent placés sur le plateau d'alimentation auxiliaire.
Désactivation impr. directe depuis mémoire USB
Désactive la fonction d'impression directe d'un fichier sur une clé USB.
Désactivation impr. directe depuis dossier réseau
Désactive l'impression directe à partir d'un dossier réseau.
Désactivation de l'envoi pendant l'impression
Désactive la fonction Envoi d'image durant l'impression.
Réglages d'envoi d'image
Désact. la commutation de l'ordre d'affichage
Désactive une modification de la séquence d'affichage (ordre de recherche du numéro, ascendant, descendant) dans le carnet d'adresses et autres.
Si configuré, l'affichage ne sera pas trié, même si vous cliquez sur l'onglet dans l'écran du carnet d'adresses.
L'ordre d'affichage actuellement sélectionné sera celui utilisé avant l'activation du réglage.
Désactiver la diffusion de télécopies
Désactive la diffusion du fac-similé.
Réglages de Désactivation de l'enregistrement
Désactiver enregistr. des destinations à partir du panneau de commande
Désactive la gestion des adresses à partir de la machine.
Configurez le réglage de chacun des éléments suivants :

- Groupe (entrée directe)
- Groupe (carnet d'adresses)

Sélectionner tous : Sélectionne tous les éléments.
Décocher : Décoche tous les éléments.
Désactiver l'enregistrement des destinations sur la page Web
Désactive l'enregistrement des destinations à partir du Mode Réglage (version Web).
Configurez le réglage de chacun des éléments suivants :

- Groupe (entrée directe)
- Groupe (carnet d'adresses)
- Individuelle

Sélectionner tous : Sélectionne tous les éléments.
Décocher : Décoche tous les éléments.
Désactivation de l'enregistrement/Suppression du programme
Désactive l'usage du carnet d'adresses si un programme est enregistré.
Configurez le réglage de chacun des éléments suivants :

- Cour. électr.
- FTP
- Dossier réseau
- Poste de travail
- I-Télécopie (SMTP direct inclus)
- Télécopie

Sélectionner tous : Sélectionne tous les éléments.
Décocher : Décoche tous les éléments.
Désactiver l'enregistrement de tout élément de programme
Empêche d'utiliser le carnet d'adresses quand un programme est enregistré.
CARNET D'ADRESSES
Cela interdit l'usage du carnet d'adresses dans chaque mode.
Saisie directe
Cela interdit l'usage du carnet d'adresses pour les fonctions dans chaque mode.
Désactiver l'enreg. de boîte mémoire
Désactive tous les types d'enregistrement de boîtes mémoire.
Configurez le réglage de chacun des éléments suivants :
Mémoire de relève, Confidentiel, Diffusion relais (Entrée directe), Diffusion relais (Carnet d'adresses)
Sélectionnez tous : Sélectionne tous les éléments.
Décocher : Décoche tous les éléments.
Désactiver l'enreg. de dest. par la rech. d'adresse globale
Désactive le contrôle des adresses depuis la recherche d'adresse globale.
Configurez le réglage de chacun des éléments suivants :
Courrier électronique, Internet télécopie, Télécopie
Sélectionner tous : Sélectionne tous les éléments.
Décocher : Décoche tous les éléments.
Désactiver l'enregistrement avec Network Scanner Tool
Désactive la gestion des adresses à partir de Network Scanner Tools.
Désactiver le transfert via le réseau
Cela empêche le routage à l'arrivée.
Paramètres de désactivation de la transmission
Désactivent les opérations de transmission suivantes.
Désactiver [Renvoyer] en mode envoi d'image
Ce réglage désactive la touche [Renvoyer] dans l'écran initial du mode d'envoi d'image.
Désactiver la sélection depuis le carnet d'adresses
Désactive la sélection de destinations à partir du carnet d'adresses.
Configurez le réglage de chacun des éléments suivants :

- Cour. électr.
- FTP
- Dossier réseau
- Poste de travail
- I-Télécopie (SMTP direct inclus)
- Télécopie

Sélectionner tous : Sélectionne tous les éléments.
Décocher : Décoche tous les éléments.
Désactiver l'entrée directe
Désactive l'entrée directe de l'adresse de destination et autres.
Configurez le réglage de chacun des éléments suivants :

- Cour. électr.
- Poste de travail
- Dossier réseau
- Poste de travail
- I-Télécopie (SMTP direct inclus)
- Télécopie

Sélectionner tous : Sélectionne tous les éléments.
Décocher : Décoche tous les éléments.
Désactiver la transmission PC-I-Télécopie
Cette option interdit la transmission PC-I-Fax
Désactiver la transmission PC-Télécopie
Cette option interdit la transmission PC-Télécopie
Réglages de l'archivage de documents
Désactiver l'impression de texte/tampon lors de la réimpression
Si un fichier est récupéré et imprimé, les fonctions d'impression seront désactivées.
Cette fonction empêche une incohérence de date entre les données originales et les données de sortie et autres.
Réglages de l'impression par lots
Définissez si la touche [Tous les utilis.] et la touche [Utilis. inconnu] sont interdites ou pas dans l’écran de sélection du nom d’utilisateur lors de l’impression de tous les fichiers, si les fichiers sont triés par date du plus récent au plus ancien et si les noms de fichier sont triés dans l’ordre croissant ou décroissant.
La touche Activer/Désact. les réglages contrôle les mêmes paramètres que les réglages d'activation/de désactivation des autres réglages. Les réglages sont associés ensemble (la modification d'un réglage modifie l'autre réglage).
Désactiver l'enregistrement sur un périphérique de stockage externe
L'option d'enregistrement sur un périphérique mémoire externe est désactivée.
RÉGLAGES DE SÉCURITÉ
Ce réglage permet de configurer les fonctions de renforcement de la sécurité.
Réglage du motif d'impression caché
Désactive la saisie directe du modèle de fond et autres.
Retour au début