# POUR CHANGER DE PLATEAU DE SORTIE

## Présentation

Le plateau de sortie est automatiquement sélectionné d'après la fonction de sortie que vous avez définie Si vous avez sélectionné Pli en Z, Pli simple ou Perforation, vous pouvez choisir le plateau milieu ou le bac à décalage comme plateau de sortie.
Appuyez sur la touche [Plateau sup.], [Magasin du centre] ou [Plateau inf.] dans « Plateau sortie » et sélectionnez le plateau de sortie souhaité.

###### Relation entre fonctions de sortie et plateaux de sortie

Un plateau de sortie est automatiquement sélectionné comme illustré ci-dessous d'après la fonction de sortie que vous avez définie. Selon la fonction de sortie que vous avez éventuellement désélectionnée auparavant, il se peut que le plateau de sortie ne soit pas sélectionné si vous appuyez sur la touche [Plateau sup.], [Magasin du centre] ou [Plateau inf.] pour changer de plateau de sortie.
Par exemple, si vous appuyez sur la touche [Plateau sup.], [Magasin du centre] ou [Plateau inf.] avec la fonction « Piqûre à cheval » sélectionnée, le réglage pour « Piqûre à cheval » est annulé.

Fonction de sortie | Envoyer à
--- | ---
Agrafage | Plateau sup. ou Plateau inf. |
Pli en Z/Pli simple/Perforation | Plateau sup., Magasin du centre ou Plateau inf.
Piqûre à cheval/Pli à cheval | Plateau piqûre à cheval (C)
Pli lettre/Accordéon/Pli double | Bac du module de pliage (D)

Retour au début du chapitre