# REGLAGES SHARP OSA

Vous pouvez utiliser les réglages Sharp OSA si la machine est équipée d'un module de compte externe ou d'un module de communication d'application.
Le module de communication avec les applications et le module de compte externe est un équipement standard dans certains pays et dans certaines régions.
Réglage des comptes externes
Contrôle de comptes externes
Lorsque ce réglage est activé, la machine entre en mode de compte externe et la fonction comptabilisation peut être utilisée via une application de compte externe.
Activer l'authentification par serveur externe
Lorsque ce réglage est activé, la machine entre en mode d'authentification externe. L'accès à la machine est contrôlé par l'application externe.
Si vous modifiez les réglages, les modifications prendront effet au redémarrage de la machine. Pour redémarrer la machine, consultez « MISE SOUS TENSION » dans « AVANT D'UTILISER LA MACHINE »
RÉGLAGES DU PILOTE USB
Lors de l'installation du module de compte externe ou du module de communication d'application, définissez le pilote de la clé USB qui sera connectée.
Clavier externe
Choisissez si le pilote interne ou externe est utilisé pour le clavier externe.
Lecteur/Enregist. carte
Choisissez si le pilote interne ou externe est utilisé pour le pilote de lecture/écriture de la carte CI.
Clé USB
Choisissez si le pilote interne ou externe est utilisé pour le pilote de la clé USB.
Niveau de cryptage
Sélectionnez le niveau de cryptage des communications à l'aide d'un pilote externe.
Choisissez entre aucun, AES-128 ou AES-256.

- Si vous sélectionnez le pilote externe, la clé USB connectée sera traitée comme non connectée et ne pourra pas être utilisée.
- Si vous modifiez les réglages, les modifications prendront effet au redémarrage de la machine.
  Pour redémarrer la machine, voir la section « MISE SOUS TENSION ».
- Pour vérifier la connexion lorsqu'une clé USB est connectée à la machine, consultez "VÉRIFICATION DU PÉRIPHÉRIQUE USB".

Réglages priorité du travail
Réglez la vitesse de lecture de l'animation dans les applications Sharp OSA.
Les réglages suivants peuvent être configurés.

- Impression prioritaire
- Demi-tons
- Lecture d'une animation prioritaire

Si vous sélectionnez [Lecture animation LCD] ou [Équilibré], il est possible que la vitesse du processus de la tâche (ou impression) de la machine ralentisse.
Sélectionnez [Impression prioritaire] pour accélérer la vitesse du processus de la tâche d'impression.
Retour au début