# LA MACHINE NE LANCE PAS LA RECEPTION DES TELECOPIES

Si vous n'arrivez pas à résoudre un problème à l'aide des solutions indiquées dans ce guide, appuyez sur le bouton [Marche], puis mettez l'interrupteur principal sur la position "". Patientez pendant 10 secondes au moins, puis mettez l'interrupteur principal sur la position "". Après que le témoin de l'alimentation est passé au vert, appuyez sur le bouton [MARCHE].
Si la couleur de fond de l'écran d'état des travaux situé dans l'angle supérieur droit de l'écran tactile n'est pas grise, ne mettez pas l'interrupteur principal en position Off et ne débranchez pas la prise d'alimentation. Vous risqueriez d'endommager le disque dur ou de perdre les données en cours d'enregistrement ou de réception.

Point à vérifier | Solution
--- | ---
Le mode de réception a-t-il été réglé sur [Réception manuelle] dans le Mode réglages? | Définissez le mode de réception sur [Réception auto]. Si vous avez défini le mode de réception sur [Réception manuelle], la machine ne recevra pas les télécopies automatiquement. « Mode réglages »→[Réglages système ] → [Réception/Envoi de données de télécopie] → [Réglages des télécopies] → [Réglages d'envoi]
Reste-t-il peu d'espace mémoire libre? | Augmenter le volume de mémoire libre. Vous pouvez augmenter le volume de mémoire libre en imprimant les télécopies reçues par réception confidentielle et autres données reçues protégées par un mot de passe, et en supprimant les données enregistrées dans les boîtes mémoire.

Retour au début