# IMPOSSIBLE D'EXECUTER UNE RECEPTION MANUELLE/RECEPTION DE RELEVE

Si vous n'arrivez pas à résoudre un problème à l'aide des solutions indiquées dans ce guide, appuyez sur le bouton [Marche], puis mettez l'interrupteur principal sur la position "". Patientez pendant 10 secondes au moins, puis mettez l'interrupteur principal sur la position "". Après que le témoin de l'alimentation est passé au vert, appuyez sur le bouton [MARCHE].
Si la couleur de fond de l'écran d'état des travaux situé dans l'angle supérieur droit de l'écran tactile n'est pas grise, ne mettez pas l'interrupteur principal en position Off et ne débranchez pas la prise d'alimentation. Vous risqueriez d'endommager le disque dur ou de perdre les données en cours d'enregistrement ou de réception.

Point à vérifier | Solution
--- | ---
Reste-t-il peu d'espace mémoire libre? | Si l'une des situations suivantes s'applique, imprimez ou supprimez les télécopies reçues afin d'augmenter l'espace mémoire pour la réception des télécopies. La mémoire contient des données qui ont été reçues avec l'option [Réglage vérification des images reçues] activée. La mémoire contient des données qui ont été reçues avec l'option [Réception confidentielle] activée, ou sont protégées par un mot de passe. Une télécopie est enregistrée dans la boîte mémoire.

Retour au début