# REGLAGES DE FONCTIONNEMENT

Mode affichage étendu
Affiche des caractères larges à l'écran.
apparaît dans la zone système lorsque le mode de caractères larges est activé.
Son des touches
Contrôle le niveau sonore des touches, ou coupe le son. Trois bips peuvent également être émis au retour aux valeurs initiales lors de la configuration du taux en mode copie ou du réglage de l'exposition dans n'importe quel mode.

Écran dans lequel le réglage prend effet | Valeur initiale
--- | ---
Écran de configuration du taux dans l'écran de base du mode copie | Taux 100 %
Écran de configuration de l'exposition dans l'écran de base du mode copie | Niveau d'exposition : 3 (moyen)
Écran de réglage de l'exposition dans l'écran de base des modes télécopie, I-Télécopie et numériseur réseau
Écran de réglage d'exposition pour la numérisation vers disque dur en mode d'archivage de document

###### Son des touches au retour à l'état initial

Lorsque vous spécifiez l'exposition dans l'écran de réglage de l'exposition de chaque mode, un signal sonore retentit à trois reprises une fois la valeur de référence atteinte.
Réglage du retour à l'état initial
Le délai à partir duquel le retour à l'état initial est activé peut être défini entre 10 et 240 secondes par incréments de 10 secondes.
Si la machine n'est pas utilisée pendant la période de temps définie ici, la fonction de retour à l'état initial efface les réglages qui ont été sélectionnés et retourne à l'écran de base du mode copie ou à l'écran de l'état des travaux.
Annuler la minuterie d'effacement auto.
Cette option sert à désactiver la fonction d'effacement automatique.
Réglage durée des messages
La durée d'affichage des messages dans l'écran tactile (délai à partir duquel un message est automatiquement effacé) peut être définie entre 1 et 12 secondes.
Réglage du langage d'affichage
La langue utilisée par l'écran tactile peut être modifiée par n'importe quelle autre langue.
Lorsque la fonction d'authentification utilisateur est activée et qu'une langue d'affichage est indiquée dans le groupe de fonctions prédéfinies, ce réglage est prioritaire.
Réglage de l'affichage par défaut

Réglez l'écran apparaissant après l'effacement et la connexion automatiques.
Vous pouvez choisir entre l'écran Copie, Courriel, FTP/Poste de travail, I-Fax, Fax, Entrée de données, Carnet d'adresses, Archivage de documents, Écran d'accueil ou Sharp OSA*.

* Si le module de communication d'application est installé.

Afficher les menus favoris par défaut
Vous pouvez choisir d'afficher en priorité le "Favori" lors de la sélection du mode.
Afficher le panneau de commande par défaut
Indiquez si le panneau de commande doit être affiché ou non sur l'écran.
Afficher une boîte de dialogue de confirmation lorsque le travail est annulé.
Si vous appuyez sur la touche Annuler pendant la copie ou l’envoi d’une image, ce réglage affiche une boîte de dialogue de confirmation au lieu d’annuler immédiatement le travail.
Impr. plat. alim. aux. désactivée
Ce réglage permet de désactiver l'impression à partir du plateau d'alimentation auxiliaire (impression d'autres travaux en priorité par rapport à un travail qui a été interrompu* car le papier nécessaire pour ce travail ne se trouve dans aucun des magasins).
* Ceci n'inclut pas les cas de manque de papier pendant le travail.
Commuter l'affichage du nombre de jeux vers l'affichage de l'état du travail
Sélectionnez s'il faut afficher le nombre de jeux en cours ou de jeux restants comme Etat travail. Afficher l'heure de début du travail estimée.
Afficher l'heure de début du travail estimée
Définir si l’heure à laquelle un travail réservé démarre apparaît ou pas dans l’état des travaux.
Réglage de l'utilisation des touches
Ce réglage détermine combien de temps une touche de l'écran tactile doit rester activée pour enregistrer l'entrée de la touche. Le délai peut être défini entre 0 et 2 secondes par incréments de 0,5 seconde.
En augmentant le délai, toute entrée de touche peut être évitée en cas de sélection accidentelle d'une touche. Notez, cependant, que plus le délai est long, plus l'attention est grande lors de la sélection des touches afin de garantir que l'entrée de la touche a été enregistrée.
Désactiver la répétition auto. de touche
Cette option sert à désactiver la répétition des touches.
La répétition des touches entraîne la modification en continu d'un réglage lorsqu'une touche est activée, et pas seulement lors de chaque pression sur la touche.
Durée de détection par un toucher prolongé
Définissez une durée en cas de détection d'une activation de touche prolongée.
Intervalle de vitesse de double clic
Sélectionnez un intervalle lorsqu'un double clic est détecté.
Désactivation du réglage de l'horloge
Désactive la possibilité de modifier la date et l'heure.
Désactivation du Mode Couvertures / Intercalaires
Désactive l'utilisation des fonctions couvertures et intercalaires.
Définir la priorité clavier
Sélectionne l'utilisation du clavier logiciel ou d'un clavier externe pour saisir des caractères si le clavier externe est branché.
Permet de désactiver la finition manuelle
Permet de désactiver la finition manuelle lorsqu'un module d'insertion est installé.
Afficher le chemin d'accès en cours dans Réglages système
Lorsque le mode de réglage de la machine est utilisé, la position des menus est affichée de manière hiérarchique en haut de l'écran tactile.
Permettre un lien du chemin d'accès en cours
Si « Afficher le chemin d'accès en cours dans Réglages système » est activé, le lien du chemin d'accès en cours est activé.
Fonction de recommandation Eco

Affiche les réglages de copie/d'impression recommandés pour la copie, la réimpression de l'archivage de documents et l'impression directe.

Affiche l'écran des réglages de copie/d'impression pour l'économie de papier lors de l'utilisation des fonctions de copie, d'impression d'archivage de documents et d'impression directe.

Réglage initial du compteur d'originaux
Spécifie si le « Compteur des originaux » dans Autres est activé pour chaque fonction.
COPIE

- COPIE

ENVOI IMAGE

- Numériseur
- I-Télécopie
- Télécopie
- Entrée de données

ARCHIVAGE DE DOCUMENTS

- Num. vers disque dur
- Enregistrez sur le périphérique mémoire externe

Classer les chiffres du pavé numérique dans l'ordre croissant en partant du haut à gauche
Range les touches numériques dans l'ordre ascendant d'en haut à gauche.
Réglage du modèle d'affichage du MFP
Sélectionnez un modèle de couleurs sur l'écran tactile parmi sept modèles de couleurs.
Un échantillon du modèle sélectionné peut être visualisé.
Réglage de l'aperçu

### Réglage vérification image des données reçues

Indiquez si un aperçu des télécopies et des télécopies I-Fax reçues est affiché.
Ce dernier s'affiche lorsqu'une trousse d'expansion télécopie ou I-Fax est installée.

### Liste par défaut/Affichage miniature

Données de réception Fax/I-Fax : Indiquez si le format d'affichage par défaut de l'écran de liste des télécopies/télécopies I-Fax reçues est Liste ou Vignette.

### Récupération de fichiers de l'archivage de documents

- Dossier principal/Dossier des fichiers temporaires : Indiquez si le format d'affichage par défaut de l'écran du dossier principal d'archivage des documents et du dossier des fichiers temporaires est Liste ou Vignette.
- Dossier personnalisé : Indiquez si le format d'affichage par défaut de l'écran du dossier personnalisé d'archivage des documents est Liste ou Vignette.

Réglages de l'utilisation à distance
Configurez les réglages nécessaires au fonctionnement de la machine à distance, depuis un PC connecté au même réseau.
Utilisation du logiciel à distance

- Droit d'utilisation : ceci est utilisé quand un logiciel à distance est utilisé pour faire fonctionner la machine à distance.
- Voir l'écran de saisie du mot de passe : lorsqu'un logiciel à distance est utilisé pour faire fonctionner la machine à distance, un écran de saisie du mot de passe peut apparaître sur la machine, l'ordinateur ou les deux.

Utilisation depuis le PC spécifié

- Droit d'utilisation : ceci est utilisé pour permettre le fonctionnement à distance de la machine à l'aide de l'ordinateur spécifié.
- Nom de l'hôte ou adresse IP de l'ordinateur : saisissez le nom de l'hôte ou l'adresse IP de l'ordinateur à relier à la machine. Saisissez un maximum de 127 caractères.
- Voir l'écran de saisie du mot de passe : lorsqu'un ordinateur spécifié est utilisé pour faire fonctionner la machine à distance, un écran de saisie du mot de passe peut apparaître sur la machine, l'ordinateur ou les deux.

Util. par utilisateur ayant mot de passe

- Droit d'utilisation : ceci est utilisé pour permettre à un utilisateur qui possède un mot de passe de faire fonctionner la machine à distance. Pour des renseignements relatifs au mot de passe, consultez votre technicien informatique.
- Voir l'écran de saisie du mot de passe : lorsqu'un utilisateur disposant d'un mot de passe fait fonctionner la machine à distance, un écran de saisie du mot de passe peut apparaître sur la machine, l'ordinateur ou les deux.

## Réglage des cookies

Indiquez si vous souhaitez enregistrer ou supprimer les cookies à utiliser avec Sharp OSA ou lors de la consultation de pages Web.
Si vous sélectionnez "Ne pas conserver le cookie", les cookies reçus sont ignorés une fois les opérations terminées.
Retour au début