# UTILISATION DE LA FINITION MANUELLE

## Présentation

Passez en mode finition manuelle à partir de l'écran d'accueil ou à partir de chaque mode et procédez comme suit.

- SÉLECTION DU MODE DE FINITION MANUELLE

## Utilisation

1. #### Positionnez les guides en fonction du format du papier

   Saisissez le levier de verrouillage du guide pour ajuster ce dernier.
   Une fois l'ajustement terminé, relâchez le levier de verrouillage.

   Pour charger du papier d'un format supérieur à A4R ou 8-1/2" × 11"R, déployez entièrement le plateau d'alimentation auxiliaire. faute de quoi le format du papier chargé ne sera pas correctement détecté.

2. #### Chargez du papier sur le plateau supérieur ou inférieur.

   L'orientation du papier varie selon la fonction de finition manuelle.

   - CHANGEMENT DU TYPE ET DU FORMAT DU PAPIER
   - ORIENTATION
   - Jusqu'à 200 feuilles de papier peuvent être chargées dans chacun des plateaux supérieur et inférieur.
   - Insérez le papier à fond sur le plateau le long des guides.
   - Si vous ne réglez pas correctement la largeur en fonction de celle du papier, ce dernier risque de se coincer, se mettre de travers ou se plisser. Réglez les guides du papier afin qu'ils correspondent à la largeur du papier.

3. #### Sélectionnez la méthode de finition appropriée

   - FONCTION D'AGRAFAGE
   - FONCTION DE PLIAGE DU PAPIER
   - FONCTION DE PERFORATION

4. #### Changez le magasin à papier ou le plateau de sortie en fonction des besoins

   - POUR CHANGER DE MAGASIN PAPIER
   - POUR CHANGER DE PLATEAU DE SORTIE

5. #### Appuyez sur la touche [Départ] pour lancer une finition manuelle.

   ###### Pour arrêter une finition manuelle :

   Appuyez sur la touche [Arrêter].

Retour au début du chapitre