# DEFINITION DE LA TAILLE D'ENVOI DE L'IMAGE

## Aperçu

Appuyez sur cette touche pour spécifier un format papier comme taille d'envoi. Si la taille d'envoi spécifiée est supérieure à la taille de numérisation, l'image sera agrandie. Si la taille d'envoi spécifiée est inférieure à la taille de numérisation, l'image sera réduite.

- La taille d'envoi ne peut pas être spécifiée si vous avez sélectionné le paramètre [Format long] ou utilisé des valeurs numériques pour définir la taille de numérisation.
- Le format d'envoi ne peut pas être spécifié si vous avez sélectionné le format [TIFF-S] en mode I-Fax. (Le format d'envoi est fixé à A4R (8-1/2 po x 11 po)).

## Opération

Appuyez sur la touche [Original].
Appuyez sur la touche [Taille d'envoi].
Appuyez sur la touche correspondant à la taille d'envoi de votre choix.
Lorsque vous aurez terminé les réglages, appuyez sur .
Selon le format de papier spécifié dans "Taille de num.", il est possible que vous ne puissiez pas sélectionner certaines tailles dans "Taille d'envoi". Vous ne pouvez pas appuyer sur les touches de formats non disponibles pour les « Tailles d'envoi ».
Appuyez sur la touche « Orientation de l'image » avec la même orientation que l'image originale.
Si le réglage est incorrect, il se peut que l'image transmise soit inappropriée.
Lorsque vous aurez terminé les réglages, appuyez sur .
Pour configurer les réglages par défaut d'orientation de l'image, sélectionnez [Réglages système]→[Réglage envoi d'image]→[Réglages de fonctionnement]→[Réglages par défaut]→[Orientation de l'image] dans "Mode Réglage".
Le taux de réduction ou d'agrandissement de l'original apparaît entre les champs "Taille de num." et "Taille d'envoi".
Retour au début