# ETAT DU RESEAU

L'écran État du réseau affiche les renseignements d'état général et les états pertinents des protocoles TCP/IP, NetWare, EtherTalk et NetBIOS.

Elément | Description
--- | ---
Général | Affiche les renseignements communs au réseau. État du lien : Affiche le taux de transfert des données de la carte réseau et des renseignements sur le câble. Mode recto verso : Affiche le mode recto verso de la carte réseau. Adresse matérielle : Affiche l'adresse MAC de la carte réseau. État d'impression au démarrage : Affiche si l'état est imprimé ou non au démarrage. Nom du périphérique : Affiche le nom du périphérique. Domaine : Affiche le nom de domaine. Niveau de réception (max. Affiche le niveau de réception du réseau local sans fil.
TCP/IP | Affiche l'état actuel du protocole TCP/IP. Réglages IPv4 : Affiche les réglages du protocole IPv4. DHCP/BOOTP : Sélectionne si l'adresse IP est obtenue au non à partir du serveur DHCP/BOOTP. RARP : Affiche l'état du protocole RARP. Adresse IPv4 : Affiche l'adresse IPv4. Masque de sous-réseau : Affiche le masque de sous-réseau actuel. Passerelle par défaut : Affiche la passerelle par défaut actuelle. Réglages IPv6 : Affiche l'état du IPv6. DHCPv6 : Affiche l'état du serveur DHCPv6. Adresse manuelle : Affiche l'adresse IPv6 qui a été spécifiée manuellement. Passerelle par défaut : Affiche la passerelle par défaut actuelle. Adresse du lien local : Affiche l'adresse du lien local. Adresse sans état 1 : Affiche l'adresse sans état. Adresse sans état 2 : Affiche l'adresse sans état. Adresse avec état : Affiche l'adresse avec état.
DNS | Affiche l'état du serveur DNS. Serveur principal : Affiche l'adresse IP actuelle du serveur DNS principal. Serveur secondaire : Affiche l'adresse IP actuelle du serveur DNS secondaire. Nom du domaine : Affiche le nom du domaine actuel du serveur DNS.
WINS | Affiche l'état du serveur WINS. Serveur principal : Affiche l'adresse IP actuelle du serveur WINS principal. Serveur secondaire : Affiche l'adresse IP actuelle du serveur WINS secondaire. Serveur principal (DHCP) : Affiche l'adresse IP actuelle du serveur WINS principal (DHCP). Serveur secondaire (DHCP) : Affiche l'adresse IP actuelle du serveur WINS secondaire (DHCP). Identificateur de portée : ID du champ d'application : Affiche l'identificateur de portée actuel WINS. Identificateur de portée (DHCP) : Affiche l'identificateur de portée actuel WINS (DHCP).
État de NetWare | Affiche l'état de NetWare. NetWare : Affiche l'état du protocole NetWare. Type de cadre : Affiche le type de cadre. Numéro de réseau : Affiche le numéro de réseau. Mode de fonctionnement : Affiche le mode de fonctionnement. Nom du serveur d'impression : Affiche le nom du serveur d'impression. Arbre NDS : Affiche le nom de l'arbre NDS. Contexte NDS : Affiche le contexte NDS.
État EtherTalk | Affiche l'état EtherTalk. EtherTalk : Affiche l'état du protocole EtherTalk. Nom de zone : Affiche le nom de zone. Nom du type : Affiche le nom du type. Nom de l'objet : Affiche le nom de l'objet.
État NetBIOS | Affiche l'état du NetBIOS. NetBIOS : Affiche l'état du protocole NetBIOS. Navigateur maître : Affiche le navigateur maître.

Retour au début