# ENVOI D'ORIGINAUX DE DIFFERENTS FORMATS(ORIGINAL DE FORMAT MIXTE)

## Aperçu

Cette fonction vous permet de numériser et de transmettre des originaux de diverses tailles en même temps, par exemple, des originaux de format B4 (8-1/2 po x 14 po) avec d'autres originaux de format A3 (11 po x 17 po).
Au cours de la numérisation, la machine détecte automatiquement le format de chacun des originaux.
On ne peut utiliser cette fonction qu'avec la combinaison de tailles originales suivante :

- A3 et B4, A3 et B5, B4 et A4, A4 et B5
- A4R et B5, B4 et A4R, B4 et A5, B5 et A5
- 11 po x 17 po et 8-1/2 po x 14 po, 11 po x 17 po et 8-1/2 po x 13 po, 11 po x 17 po et 5-1/2 po x 8-1/2 po

- Une fois qu'un format mixte a été sélectionné, il est impossible de spécifier un format de numérisation d'original.
- Une fois que l'on a sélectionné le format de numérisation de l'original, on ne peut utiliser la fonction Original form. mix.
- Il n'est pas possible de combine les fonctions Rotation et Original form. mix.

Cette fonction n'est pas disponible si [Réglages système]→[Contrôle du périphérique]→[Réglage du détecteur de format des originaux] est défini sur "AB-3" dans "Mode Réglage".

## Opération

Placez les originaux dans le chargeur automatique de documents.
Insérez les originaux en alignant les coins tous ensemble dans le coin au fond à gauche du chargeur de documents.

- CHARGEUR AUTOMATIQUE DE DOCUMENTS

Entrez le numéro de télécopie de destination à l'aide des touches numériques.

- SAISIE D'UN NUMÉRO DE DESTINATAIRE À L'AIDE DES TOUCHES NUMÉRIQUES
- RAPPEL DU NUMÉRO D'UN DESTINATAIRE À PARTIR DU CARNET D'ADRESSES
- LES DESTINATIONS SELECTIONNEES
- UTILISATION D'UN NUMÉRO DE RECHERCHE POUR RAPPELER UNE DESTINATION
- APPEL DU NUMÉRO D'UN DESTINATAIRE À PARTIR D'UN CARNET D'ADRESSES GLOBAL
- UTILISER UN JOURNAL DES TRANSMISSIONS POUR RENVOYER
- ENVOI PAR NUMÉROTATION ENCHAÎNÉE

Appuyez sur la touche [Original de format mixte].
Une croix apparaît sur l’icône.
Pour annuler le réglage Original de format mixte :
appuyez sur la touche [Original de format mixte] pour effacer la coche.
Appuyez sur la touche [Démarrer] pour lancer la numérisation de l'original.

Appuyez sur la touche [Aperçu] pour afficher un aperçu de l'image imprimée avant son envoi. Après avoir numérisé un original en appuyant sur la touche [Aperçu], appuyez sur la touche [Numéris. suppl.] pour numériser l'original suivant. Appuyez sur la touche [Démarrer] pour lancer l'envoi d'une image.

Pour en savoir plus, reportez-vous à « VÉRIFICATIONDE L'IMAGE À TRANSMETTRE ». Toutefois, on ne peut pas changer les réglages de cette fonction dans l'écran d'aperçu.

Retour au début