# INSERTION D'INTERCALAIRES DANS LES COPIES(COUVERTURES/INTERCALAIRES)

## Aperçu

Cette fonction insère une feuille de papier en tant que feuille d'insertion (intercalaire) dans la page spécifiée.
Il existe deux types de feuilles d'insertion : Les positions d'insertion peuvent être spécifiées.
Si nécessaire, insérez des couvertures.
Pour l'insertion de couvertures, reportez-vous à la section "INSERTION DE COUVERTURES DANS LES COPIES".
Exemple : Insérez À après la page 3 et B après la page 5.
Exemples d'insertion de feuilles
Voici des exemples de résultat de copie lorsque des feuilles d'insertion sont insérées dans six document originaux recto ou trois documents originaux recto verso à l'aide des deux modes copie décrits ci-dessous.
Modes copie

- Copie de document original recto
- Copie de document original recto verso

Copie de document original recto

Conditions de réglage des feuilles d'insertion | Copies produites
--- | ---
Insérez une feuille d'insertion en mode copie recto. | Insérez une feuille d'insertion en mode copie recto verso.
Non copié | Insère une feuille d'insertion entre la deuxième et la troisième pages des copies. |
Copie recto | Réalise une copie recto de la troisième page originale sur une feuille d'insertion. |
COPIE RECTO VERSO | Réalise une copie recto verso des troisième et quatrième pages originales sur une feuille d'insertion. |

Copie de document original recto verso

Conditions de réglage des feuilles d'insertion | Copies produites
--- | ---
Insérez une feuille d'insertion en mode copie recto. | Insérez une feuille d'insertion en mode copie recto verso.
Non copié | Insère une feuille d'insertion entre la deuxième et la troisième pages des copies. |
Copie recto | Réalise une copie recto de la troisième page originale sur une feuille d'insertion. | * La quatrième page originale n'est pas copiée.
COPIE RECTO VERSO | Réalise une copie recto verso des troisième et quatrième pages originales sur une feuille d'insertion. |

- Avant d'utiliser la fonction Couvertures/Intercalaires, chargez les feuilles d'insertion dans le magasin.
- Lors de la sélection de la fonction Couvertures/Intercalaires, placez les documents originaux dans le magasin d'alimentation, sélectionnez la copie recto ou recto verso et sélectionnez le nombre de copies, ainsi que tous les autres réglages de copie désirés. Une fois ces réglages terminés, effectuez la procédure de sélection de couvertures/intercalaires.
- Le format de feuille d'insertion doit être le même que celui de la copie.
- Vous pouvez insérer jusqu'à 100 feuilles d'insertion.

- La vitre d'exposition ne peut pas être utilisée avec cette fonction.
- Notez que deux feuilles d'insertion ne peuvent pas être insérées dans la même page.
- Lorsque vous effectuez des copies recto verso de documents recto verso, aucune feuille d'insertion ne peut être insérée entre les côtés recto et verso d'un document original.
- Cette fonction ne peut pas être utilisée en même temps que la fonction de piqûre à cheval.
- Ce réglage n'est pas accessible lorsque la fonction Couvertures/Intercalaires est désactivée en "Mode réglage".

## Opération

Placez l'original sur le magasin du chargeur automatique de documents ou sur la vitre d'exposition, puis appuyez sur la touche [Aperçu].

- CHARGEUR AUTOMATIQUE DE DOCUMENTS

Appuyez sur la touche [Autres], puis sur la touche [Couvertures/Intercalaires].
Appuyez sur l’onglet [Feuille insertion].
Appuyez sur la touche d’affichage des pages d’insertion.
Les réglages Intercalaire type B sont les mêmes que pour Intercalaire type A.
Saisissez le numéro de la page où vous désirez insérer une feuille à l'aide des touches numériques, puis appuyez sur la touche [Entrée].
Le nombre total d’intercalaires s’affiche à droite de la touche [Entrée]. Répétez ces étapes pour tous les intercalaires.
Si vous avez saisi un numéro de page d'insertion incorrect :
appuyez sur la touche [Page Layout] et changez la page.

- VERIFICATION, MODIFICATION ET SUPPRESSION DE LA MISE EN PAGE DES COUVERTURES ET DES INTERCALAIRES (FEUILLES D'INSERTION)

Une fois les réglages terminés, appuyez sur les touches et [Précédent] l’une après l’autre.
Pour annuler l'insertion de feuilles de couverture :
appuyez sur la touche [CA].
Appuyez sur la touche [Modifier].
Lorsque seul un intercalaire type A est inséré, appuyez sur la touche [Pas de copie].
Lorsque vous réalisez une copie sur un intercalaire type A, appuyez sur la touche [Recto] ou [Copie recto verso].
Pour modifier une feuille d’insertion :
Appuyez sur la touche [Magasin papier] et sélectionnez le magasin où les feuilles d’insertion sont chargées.
Lorsque vous copiez sur le recto et le verso d’une feuille d’insertion, vous ne pouvez pas utiliser d’étiquettes, de transparents ou d’intercalaires pour l’insertion. Si Pas de copie est sélectionné, des intercalaires peuvent être insérés.
Lorsque vous aurez terminé les réglages, appuyez sur .
Vérifiez l’image dans l’écran d’aperçu.
Vérifiez si les réglages permettent d’obtenir les résultats corrects.
Pour annuler tous les réglages :
appuyez sur la touche [CA].
Appuyez sur la touche [Démarrer] pour lancer la copie.
Lorsque vous ne réalisez qu'une seul jeu de copies, vous ne devez pas spécifier le nombre de copies.
Pour réaliser au moins deux jeux de copies :
Appuyez sur la touche d'affichage des copies pour spécifier le nombre de copies.
Retour au début