# REMPLACEMENT DE LA CARTOUCHE D’ESTAMPILLAGE

## Aperçu

Si une unité d’estampillage (AR-SU1) est installée sur le chargeur automatique de documents et que le tampon commence à devenir clair, remplacez la cartouche d’estampillage (AR-SV1).
Fournitures
Cartouche d’estampillage (2 par emballage) AR-SV1

## Opération

Ouvrez le chargeur automatique de documents.
Retirez la feuille de plaque arrière du chargeur automatique de documents.
Retirez lentement la feuille. Placez ensuite la feuille avec le côté qui était attaché face vers le haut sur la vitre d’exposition.
Saisissez la patte sur l’unité d’estampillage et sortez l’unité.
Retirez la cartouche d’estampillage (A).
Installez une nouvelle cartouche d’estampillage.
Enfoncez l’unité d’estampillage dans sa position initiale.
Enfoncez l’unité d’estampillage jusqu’à ce que vous entendiez un déclic.
Fermez le chargeur automatique de documents pour attacher la feuille de plaque arrière.
Lorsque le chargeur automatique de documents est fermé, la feuille de plaque arrière posée sur la vitre d’exposition se fixe au chargeur automatique de documents.
Assurez-vous que la feuille de plaque arrière est solidement fixée au chargeur automatique de documents puis refermez le chargeur automatique de documents.
Si la feuille de plaque arrière n’est pas solidement fixée, retirez la feuille puis fermez à nouveau le chargeur automatique de documents pour bien la fixer.
Retour au début