# NUMERISATION DES DEUX FACES D'UNE CARTE SUR UNE SEULE PAGE(CARD SHOT)

## Aperçu

Envoyez le recto et le verso d'une carte sous forme d'une seule page, sans devoir envoyer chaque face séparément.

- Si le format de numérisation est supérieur au format d'envoi, cela résultera en un échec d'envoi.
- Vous ne pouvez pas sélectionner le taux ni la fonction « Réglage de la rotation lors de l'envoi ».

## Opération

Placez une carte face vers le bas sur la vitre d'exposition.

- VITRE D'EXPOSITION

Précisez la destination.

- RECUPERATION D'UNE ADRESSE DE DESTINATION DEPUIS UN CARNET D'ADRESSES
- CONSULTATION DE LA LISTE DES DESTINATIONS SELECTIONNEES
- UTILISATION D'UN NUMÉRO DE RECHERCHE POUR RAPPELER UNE DESTINATION
- SAISIE MANUELLE D'UNE ADRESSE
- SPECIFICATION D'UN DOSSIER RESEAU
- RÉCUPERATION D'UNE ADRESSE DE DESTINATION DEPUIS UN CARNET D'ADRESSES GLOBAL
- UTILISER UN JOURNAL DES TRANSMISSIONS POUR RENVOYER

Appuyez sur la touche [Autres], puis sur la touche [Card shot].
Appuyez sur la touche [MARCHE] et spécifiez le format original requis.

- Appuyez sur les zones qui affichent la largeur et la hauteur des formats respectivement, et saisissez les formats en utilisant les touches numériques.
- Pour régler rapidement le format, commencez par préciser une valeur proche de la valeur du taux souhaitée à l'aide des touches numériques, puis appuyez sur la touche [-] ou sur la touche [+] pour ajuster.

Une fois les réglages terminés, appuyez sur les touches et [Précédent] l’une après l’autre.

- Pour agrandir ou réduire les images en fonction du format sélectionné afin qu'elles correspondent au format du papier, appuyez sur la touche [Ajuster au format env].
- Après avoir sélectionné Card Shot, appuyez sur la touche [Original] dans l'écran initial pour modifier le format original de numérisation ou le format d'envoi. Dans ce cas, l'écran de cette étape apparaît quand vous appuyez sur la touche du format de numérisation. Pour la procédure de définition de la taille d'envoi, reportez-vous à « DÉFINITION DE LA TAILLE D'ENVOI DE L'IMAGE ».

Pour annuler les réglages de Card Shot :
appuyez sur la touche [Désactiver].
Appuyez sur la touche [Démarrer] et numérisez l'avant.
Appuyez sur la touche [Aperçu] pour vérifier l'image avant d'envoyer une télécopie. Pour en savoir plus, reportez-vous à « VÉRIFICATIONDE L'IMAGE À TRANSMETTRE ». Toutefois, on ne peut pas changer les réglages de cette fonction dans l'écran d'aperçu.
Placez une carte face vers le haut sur la vitre d'exposition et appuyez sur la touche [Départ] pour numériser le recto.
Avant de numériser le verso de la carte, appuyez sur la touche [Modif. réglage] de l'écran tactile pour modifier l'exposition.
Appuyez sur la touche [Fin lecture].
Si vous poursuivez avec la numérisation de la face avant de la carte, vous pouvez appuyer sur la touche [Modif. réglage] pour modifier l'exposition, la résolution, la taille de numérisation et la taille d'envoi.
Retour au début