# REGLAGES PAR DEFAUT

Définissez les paramètres d'impression détaillés si vous souhaitez imprimer dans un environnement dans lequel le pilote d'impression n'est pas utilisé (impression à partir de MS-DOS ou d'un ordinateur qui n'a pas le pilote d'impression fourni installé). (Toutefois, la fonction « Désactiver impression page vierge » sera effective, même si le pilote d'imprimante PCL est utilisé).
Lors de l'impression avec le pilote d'imprimante, les réglages de ce dernier ont la priorité sur les paramètres d'imprimante.
Réglages

Elément | Réglage
--- | ---
Copies | 1 - 9999 jeux
Orientation | Portrait Horizontal
Format papier standard | A3W, A3, B4, A4, B5, A5, 8-1/2 x 14 po, 8-1/2 x 13-2/5 po (216 x 340 mm), 216 x 330 mm (8-1/2 x 13 po), 216 x 343 mm (8-1/2 x 13-1/2 po), 8-1/2 x 11 po, 7-1/4 x 10-1/2 po, 5-1/2 x 8-1/2 po, 12 x 18 po, 11 x 17 po, 8 K, 16 K
Magasin de sortie par défaut | Magasin central (pas affiché si un finisseur est installé) Plateau supérieur du finisseur*1 Plateau inférieur du finisseur*1 Magasin droit
Type de papier standard | Papier ordinaire, A en-tête, Pré-imprimé, Perforé, Recyclé, Couleur
Réglages de résolution initiale | 600 ppp 600 ppp (haute qualité) 1200 ppp
Désactiver impression page vierge | (Activé) (Désactivé)
Épaisseur de ligne*2 | 0 à 9
Impression recto verso | Recto Impression recto verso (Brochure) Recto verso (bloc-notes)
Impression N-Up*3 | N-Up 1-Up 2-Up 4-Up 8-Up
Mise en page De gauche à droite*4 De droite à gauche*4 De haut à gauche à droite*5 De haut à gauche en bas*5 De haut à droite à gauche*5 De haut à droite en bas*5
Ajust. à page*6 | (Ajuster à la page) (Ne pas ajuster à la page)
SORTIE | (Utiliser l'impression par unité) (Ne pas utiliser l'impression par unité) (Insérer avant trav.) Magasin papier : Magasins 1 à 5, plateau d'alim. aux., module insertion (supérieur/inférieur) (Ne pas insérer avant trav.) (Insérer après trav.) Magasin papier : Magasins 1 à 5, plateau d'alim. aux., module insertion (supérieur/inférieur) (Ne pas insérer après trav.) Position d'agrafage : Aucune, 1 agrafe à l'arrière, 2 agrafes, 2 agrafes (Haut) (Agrafe inclinée)*1 (Pas d'agrafe inclinée)*1 (Utiliser module de perforation) (Ne pas utiliser module de perforation)
Pliage | Activé Désactivé
Pli à cheval Pli en Z Pli lettre Accordéon Pli double Pli simple
Réglages de la largeur à massicoter | 2,0 à 20,0 mm
Fichier temporaire | (Désactivé) (Activé)

*1
  Quand un finisseur en piqûre à cheval grande capacité ou un finisseur grande capacité est installé
*2
  Ce réglage permet d'ajuster l'épaisseur de trait des graphiques vectoriels. Excepté la CAO et les autres applications spéciales, il n'est normalement pas nécessaire de modifier ce réglage. Lorsque « 0 » est sélectionné, toutes les lignes sont imprimées avec une largeur de 1 point.
*3
  Les formats de papier pouvant être utilisés avec cette fonction sont A3, B4, et A4, 11 x 17 po, 8-1/2 x 14 po et 8-1/2 x 11 po. (Cette fonction peut ne pas être effective avec certaines méthodes d'impression.)
*4
  Peut être sélectionné quand 2-Up est sélectionné.
*5
  Peut être sélectionné quand 4-Up/8-Up est sélectionné.
*6
  Effective uniquement lors de l'impression des fichiers PDF, JPEG et TIFF.
*7
  Quand un module de perforation est installé

Retour au début