# REGLAGES DES SERVICES

Sélectionnez les réglages généraux du réseau.
Sélectionnez le système DNS, l'authentification SMTP, SNMP, WINS, Kerberos, les réglages SNTP, et mDNS.
DNS
Réglages DNS
Serveur principal
Saisissez l'adresse IP du serveur DNS principal.
Serveur secondaire
Saisissez l'adresse IP du serveur DNS secondaire.
Dépassement de délai
Saisissez un délai d'attente. Le réglage par défaut est 20 secondes.
Ce délai est utilisé jusqu'à ce que la connexion vers le serveur DNS soit établie conformément aux spécifications standard.
Nom de domaine
Saisissez le nom de domaine sur lequel le serveur DNS sélectionné existe.
Mise à niveau dynamique du serveur DNS
Configurez cette option pour utiliser la mise à niveau dynamique du serveur DNS.
Mise à niveau de l'intervalle
Saisissez un intervalle pour mettre à niveau le serveur DNS.
WINS
Réglages WINS
Serveur principal
Saisissez l'adresse IP du serveur WINS principal.
Serveur secondaire
Saisissez l'adresse IP du serveur WINS secondaire.
ID du champ d'application
Saisissez l'ID du champ d'application.
SMTP
Réglages SMTP
Serveur principal
Saisissez l'adresse IP ou le nom d'hôte du serveur SMTP principal.
Serveur secondaire
Saisissez l'adresse IP ou le nom d'hôte du serveur SMTP secondaire.
Numéro de port
Saisissez un numéro de port. Le réglage par défaut est le port 25.
Dépassement de délai
Saisissez un délai d'attente. Le réglage par défaut est 20 secondes. Cette valeur est utilisée pour la connexion vers le serveur SMTP et pour la transmission de données conformément aux spécifications du système de messagerie électronique.
Adresse source
Si la transmission des données a échoué, il est possible que le serveur vous retourne les courriels non délivrés.
Saisissez une adresse de courrier électronique (une seule adresse) pour recevoir ces courriels non délivrés.
On saisit en général l'adresse de courrier électronique de l'administrateur du système.
Activer SSL
Si le SSL est activé, vous pouvez utiliser la communication d'encryptage SMTP-sur-TLS au moyen de la commande STARTTLS.
Pour ce faire, le serveur doit prendre en charge la commande STARTTLS.
Pour autoriser une communication SSL, configurez le "Numéro de port" sur le même numéro de port du SMTP normal.
Authentification SMTP
Exécute l'authentification du serveur SMTP.
Si vous utilisez l'authentification Kerberos, configurez le serveur KDC, le numéro de port, et le domaine sur la page des réglages de l'authentification Kerberos.
Nom d'utilisateur
Saisissez le nom d'utilisateur.
Mot de passe
Saisissez le mot de passe.
Pour modifier le mot de passe, configurez [Modifier mot de passe] sur .
POP avant SMTP
Si vous avez configuré l'option , vous serez authentifié par le serveur POP avant de pouvoir utiliser la communication SMTP.

- Serveur POP3 : Saisissez l'adresse IP ou le nom d'hôte du serveur SMTP secondaire.
- Numéro de port : Saisissez le numéro de port POP3 pour POP avant communication SMTP. Le réglage par défaut est le port 110.
- Authentification POP : Si vous avez configuré l'option , le protocole d'authentification (y compris APOP) sera utilisé pour authentification vers le serveur POP3.
- Nom d'utilisateur : Saisissez le nom d'utilisateur pour POP avant communication SMTP.
- Mot de passe : Saisissez le mot de passe requis pour POP avant communication SMTP. Pour modifier le mot de passe, configurez [Modifier mot de passe] sur .
- Activez SSL : Si vous avez configuré l'option sur , l'option POP sur communication SSL ou POP sur communication TLS via la commande STLS sera activée.
  Pour ce faire, le serveur doit prendre en charge l'option POP sur communication SSL ou la commande STLS.
  Pour autoriser une communication SSL, réglez le "Numéro de port" sur le numéro de port POP sur communication SSL.
  Pour activer l'option POP sur communication TLS, configurez le "Numéro de port" sur le même numéro de port que pour la communication POP3 normale.

Test de connexion
Appuyez sur la touche [Exécuter] pour tester la connexion vers le serveur SMTP.
SNMP
Réglages SNMPv1
Réglages SNMP v1
Configurez cette option pour utiliser les réglages SNMPv1.
Méthode d'accès
Définissez une méthode d'accès.
Communauté GET
Saisissez le nom de la communauté GET pour extraire les informations du périphérique en utilisant SNMP.
Communauté SET
Saisissez le nom de la communauté SET requis pour les réglages SNMP.
Modifier la communauté SET
Pour modifier la communauté SET, configurez .
Communauté TRAP
Saisissez le nom de la communauté à utiliser pour le SNMP TRAP envoyé depuis le périphérique.
Adresse de la cible TRAP
Saisissez l'adresse IP de l'ordinateur destinataire pour la communication SNMP TRAP.
Réglages SNMP v3
Réglages SNMP v3
Configurez cette option pour utiliser les réglages SNMPv3.
Nom d'utilisateur
Saisissez le nom d'utilisateur.
Clé d'authentification
Sélectionnez un algorithme, saisissez la clé d’authentification.
Clé de confidentialité
Saisissez la clé de confidentialité.
Nom du contexte
Saisissez le nom du contraste.
Kerberos
Réglages de l'authentification Kerberos
Serveur KDC
Saisissez l'adresse IP ou le nom d'hôte du serveur d'authentification Kerberos.
Numéro de port
Saisissez le numéro de port du serveur d'authentification Kerberos. Le réglage par défaut est le port 88.
Domaine
Saisissez le domaine Kerberos.
SNTP
Réglages SNTP
SNTP
Configurez cette option pour utiliser le protocole SNTP.
Serveur SNTP
Saisissez l'adresse IP ou le nom d'hôte du serveur SNTP.
Numéro de port
Saisissez un numéro de port. Le réglage par défaut est le port 123.
Dépassement de délai
Saisissez un délai d'attente. Le réglage par défaut est 5 secondes.
Intervalle de synchronisation
Saisissez un intervalle de synchronisation pour le serveur SNTP.
Synchronisation au démarrage
Pour établir la synchronisation au démarrage de la machine, réglez sur .
Synchroniser maintenant
Si vous appuyez sur cette touche, la machine sera synchronisée avec l'heure du serveur SNTP.
mDNS
Réglages mDNS
mDNS
Configurez cette option pour utiliser les réglages mDNS.
Nom du service
Saisissez le nom du service.
Nom de domaine
Saisissez un nom de domaine.
Service prioritaire
Sélectionnez le service que vous souhaitez utiliser en priorité.
Si vous modifiez les réglages, les modifications prendront effet au redémarrage de la machine. Pour redémarrer la machine, voir la section « MISE SOUS TENSION ».
Retour au début