# MINUTERIE DE MISE HORS TENSION AUTO.

Ce mode coupe l'alimentation du panneau de commande et de l'unité de fusion, et fait attendre la machine à l'état de consommation d'énergie le plus bas.
Le mode Minuterie de mise hors tension auto. est activé lorsque le laps de temps défini pour l'état d'attente sans exécution de travail est écoulé.
Si on la compare avec le mode d'économie d'énergie, la quantité d'énergie économisée est considérablement plus importante, mais le temps de réactivation est plus long.
Le bouton [Économie d'énergie] clignote lorsque la machine est en mode Minuterie de mise hors tension auto.
Le mode Minuterie de mise hors tension auto. est également activé lorsque le bouton [Économie d'énergie] est pressé et qu'il n'est pas allumé.
Ce mode est effacé lorsque des données d'impression sont reçues, que des données de fax sont sorties ou que le bouton [Économie d'énergie] est pressé alors qu'il clignote.
Cette fonction n'est pas disponible dans certains pays et régions.
Un message apparaît 15 secondes avant l'accès au mode de mise hors tension automatique. Pour fermer le message et continuer en mode de fonctionnement normal, appuyez sur le bouton [Continuer].
Le message réapparaît 15 secondes avant la fin du prolongement du temps de fonctionnement normal.
Si aucune opération n'est effectuée dans les 15 secondes suivant l'affichage du message, la machine passe au mode de mise hors tension automatique.
Pour définir l'affichage du message :
Choisissez [Économie d'énergie] → [Réglage de gestion de l'alimentation] → [Afficher le message de délai d'accès au mode d'économie d'énergie / Mise hors tension auto.] dans "Mode Réglage (administrateurs)".
Retour au début