# TYPES DE PAPIER APPLICABLES

Cette section décrit les types de papier qui peuvent être utilisés et ceux qui ne peuvent pas être utilisés.
Tous les types de papier autres que le papier ordinaire sont appelés support spécial.

- Papier accepté
- Papier interdit
- Papier non recommandé

- On trouve dans le commerce différents types de papier, certains d'entre eux ne pouvant être utilisés sur la machine.
  Avant l'utilisation d'un papier quelconque, consultez le revendeur ou le représentant du service après-vente.
- La qualité de l'image et la fusibilité du toner du papier peuvent varier en fonction des conditions ambiantes, des conditions d'utilisation et des caractéristiques du papier, entraînant une qualité d'image inférieure à celle du papier standard Sharp.
  Avant l'utilisation d'un papier quelconque, consultez le revendeur ou le représentant du service après-vente.
- L'utilisation d'un papier non recommandé ou interdit peut entraîner un chargement du papier en biais, des bourrages papier, une mauvaise fusion du toner (le toner n'adhère pas bien au papier et peut se décoller) ou une panne de la machine.
- L'utilisation d'un papier non recommandé risque d'entraîner un bourrage papier ou nuire à la qualité de l'image. Avant d'utiliser du papier non recommandé, vérifiez que l'impression peut être effectuée correctement.

Papier accepté
Caractéristiques du papier ordinaire, du papier épais et du papier fin

Papier ordinaire | Papier standard Sharp 80 g/m2 (21 lb). Pour les caractéristiques du papier, voir la section "CARACTÉRISTIQUES DU PAPIER STANDARD SHARP" dans le "Guide de démarrage rapide". Papier normal standard non-Sharp 60 g/m2 jusqu’à 105 g/m2 (16 lb. jusqu’à 28 lb.)
Papier épais | 106 g/m2 à 300 g/m2 (couverture de 29 à 110 lb)
Papier fin | 55 g/m2 jusqu’à 59 g/m2 (13 lb. jusqu’à 16 lb.)

Le papier recyclé, le papier de couleur et le papier pré-perforé doivent remplir les mêmes conditions que le papier ordinaire.
Avant d'utiliser tout type de papier, consultez le revendeur ou le représentant du service après-vente.
Types de papier qui peuvent être placés dans chaque magasin

- Pour de plus amples informations sur les formats et types de papier pouvant être chargés dans chaque magasin de la machine, reportez-vous à la section "CARACTÉRISTIQUES" du "Guide de démarrage rapide" et à la section "RÉGLAGES DES MAGASINS du chapitre "Mode Réglage" du "Guide d'utilisation".
- Le papier recyclé, le papier de couleur et le papier perforé doivent remplir les mêmes conditions que le papier ordinaire.
  Avant l'utilisation d'un papier quelconque, consultez le revendeur ou le représentant du service après-vente.

| Magasins 1 - 2 | Magasin 3 | Magasin 4 | Plateau d'alimentation auxiliaire | Magasin 5
--- | --- | --- | --- | --- | ---
Papier ordinaire | Accepté | Accepté | Accepté | Accepté | Accepté
Papier épais 1 * | - | Accepté | Accepté | Accepté | Accepté
Papier épais 2 * | - | - | - | Accepté | -
Papier épais 3 * | - | - | - | Accepté | -
Papier fin | - | - | - | Accepté | -
Pré-imprimé | Accepté | Accepté | Accepté | Accepté | Accepté
Papier recyclé | Accepté | Accepté | Accepté | Accepté | Accepté
A en-tête | Accepté | Accepté | Accepté | Accepté | Accepté
Perforé | Accepté | Accepté | Accepté | Accepté | Accepté
Couleur | Accepté | Accepté | Accepté | Accepté | Accepté
Étiquettes | - | - | Accepté | Accepté | -
Papier brillant | - | - | - | Accepté | -
Transparent | - | - | Accepté | Accepté | -
Intercalaire | - | - | Accepté | Accepté | -
Type util. 1-8 | Accepté | Accepté | Accepté | Accepté | Accepté

*
  "Papier épais 1" est un papier épais jusqu'à 220 g/m2 (index 110 lb), et "Papier épais 2" est un papier épais jusqu'à 256 g/m2 (index 140 lb), "Papier épais 3" est un papier épais jusqu'à 300 g/m2 (couverture 110 lb).

Réglage de l'orientation de la face à imprimer
Le réglage de l'orientation de la face à imprimer du papier varie en fonction du magasin utilisé. Pour le papier « À en-tête » et « Préimprimé », placez le papier en sens inverse.

Magasin | À l'état normal | Lorsque du papier à en-tête ou préimprimé est placé
--- | --- | ---
Magasins 1 à 4 | Face vers le haut | Face vers le bas
Plateau d'alimentation auxiliaire et magasin 5 : | Face vers le bas | Face vers le haut

Lorsque [Désactivation du recto verso] est sélectionné pour "À en-tête" ou "Pré-imprimé", placez la face à imprimer dans le même sens que pour une opération normale.
Pour définir [Désactivation du recto verso] :
En « Mode réglage »sélectionnez [Réglages système] → [Contrôle du périphérique] → [Désactivation du recto verso]
Papier interdit

- Support spécial pour les imprimantes à jet d'encre
  (papier fin, papier brillant, pellicule brillante, cartes postales, etc.)
- Papier carbone ou thermique
- Papier contrecollé
- Papier à trombones
- Papier à marques de pliage
- Papier déchiré
- Transparents polyoléfines
- Papier fin inférieur à 55 g/m2 (15 lb)
- Papier épais supérieur à 300 g/m2 (couverture 110 lb) ou plus
- Papier aux formes irrégulières
- Papier agrafé
- Papier humide
- Papier froissé
- Papier dont la face à imprimer ou la face recto a déjà été imprimée sur une autre imprimante ou un autre appareil multifonction.
- Papier ondulé à cause de l'humidité

Papier non recommandé

- Papier à décalcomanie
- Papier japonais
- Papier perforé

Retour au début