# REGLAGES DE L'ETAT INITIAL

Les réglages suivants sont associés à la copie.
Les réglages par défaut sélectionnés avec ces réglages s'appliquent à toutes les fonctions de la machine (pas seulement la fonction copie).
Les réglages du copieur seront réinitialisés si la touche [Marche] est activée, si la touche [Effacer tout] est sélectionnée, ou si le délai d'effacement automatique a expiré. Ces réglages permettent de modifier les réglages par défaut du mode copie.
Les réglages suivants peuvent être modifiés :

Elément | Description
--- | ---
Magasin papier | Indiquez le magasin papier sélectionné par défaut.
Type d'exposition | Configurez les réglages du mode d'exposition par défaut.
Taux de repro. | Indiquez le taux de reproduction sélectionné par défaut.
Copie recto verso | Configurez les réglages du mode recto verso sélectionnés par défaut. Si ce réglage est utilisé pour modifier le réglage par défaut de la fonction recto verso sur un autre réglage que « Recto à Recto » et si la fonction recto verso ou le chargeur automatique de documents sont défectueux ou désactivés, le réglage commute sur « Recto à Recto ».
Sortie | Définissez la méthode de sortie et le magasin de sortie des impressions sélectionnés par défaut.
Page de séparation | Indiquez la page de séparation sélectionnée par défaut.
Position d'agrafage | Indiquez la position de l'agrafeuse sélectionnée par défaut.
Perfor. | Indiquez la perforation sélectionnée par défaut.
Plier | Indiquez le pliage sélectionné par défaut.
Réglages de la largeur à massicoter | Permet de définir la largeur à massicoter par défaut pour la fonction massicot. Cette option s'affiche lorsque le finisseur piqûre à cheval (grande capacité) et le massicot sont installés.
Revenir aux rég. initiaux | Cette option restaure les réglages d'usine par défaut pour tous les éléments.

Retour au début