# RESTRICTION DE L'ACCES A LA RELEVE(REGLAGE DE LA SECURITE DE RELEVE)

La phrase suivante explique "Réglage de la sécurité de relève", une fonction restreignant l'usage de la mémoire de relève par d'autres machines.
Quand une machine demande une transmission de télécopie, vous pouvez uniquement autoriser la machine à utiliser la mémoire de relève si son numéro de télécopieur émetteur programmé correspond à un numéro de télécopieur enregistré dans votre machine comme un numéro de code d'accès à la relève. On appelle cette fonction "Réglage de la sécurité de relève".
Pour pouvoir utiliser cette fonction, enregistrez d'abord les numéros de codes d'accès de relève (numéros des télécopieurs émetteurs programmés dans les autres machines) dans le mode des réglages de la machine, puis activez le réglage de sécurité de relève.
Vous pouvez activer le réglage de sécurité de relève pour un nombre maximal de 10 autres machines.

###### Pour définir la sécurité de relève :

Dans "Mode Réglage (administrateur)", sélectionnez [Réglages système] → [Réglages d'envoi d'image] → [Réglages fax] → [Relève] → [Sécurité de relève fax].
Retour au début