# UTILISATION DE LA VITRE D'EXPOSITION POUR LA COPIE RECTO VERSO

## Aperçu

La copie recto verso permet d'économiser du papier.
Pour passer en mode copie recto verso par défaut :
En « Mode réglage », sélectionnez [Réglages système] → [Réglages de la copie] → [Réglages de l'état initial] → [Copie recto verso].

## Opération

Appuyez sur la touche [Copie recto verso], puis sur la touche [Recto vers recto verso].
Lorsque vous aurez terminé les réglages, appuyez sur .
Placez le document original sur la vitre d'exposition et appuyez sur la touche [Aperçu].

- VITRE D'EXPOSITION

Vous ne pouvez pas utiliser les touches [Recto verso vers recto verso] et [Recto verso vers recto] si vous créez les copies à partir de la vitre d'exposition.
Passez au document original suivant et appuyez sur la touche [Numérisation supplémentaire] pour numériser le document original.
Répétez l'opération jusqu'à ce que tous les originaux aient été numérisés.
Vérifiez que c’est bien le papier désiré (magasin) qui est sélectionné.

- Pour modifier le papier (magasin), appuyez sur la touche [Choix papier].
  - SÉLECTION DU MAGASIN PAPIER POUR LA COPIE

En fonction du format de l'original placé, il peut arriver que le même format de papier que celui de l'original ne soit pas sélectionné automatiquement. Dans ce cas, changez le magasin manuellement.
Appuyez sur la touche [Démarrer] pour lancer la copie.
Lorsque vous ne réalisez qu'une seul jeu de copies, vous ne devez pas spécifier le nombre de copies.
Pour réaliser au moins deux jeux de copies :
Appuyez sur la touche d'affichage des copies pour spécifier le nombre de copies.
Retour au début