# MODIFICATION DE LA DESTINATION DE SORTIE

Permet de spécifier la destination des copies en sortie.

## Utilisation

1. #### Appuyez sur la touche [Sortie]

2. #### Appuyez sur la touche [Plateau de sortie]

   Une fois les réglages terminés, appuyez sur .

   - Si un finisseur (grande capacité) ou un finisseur piqûre à cheval (grande capacité) est installé, sélectionnez la touche [Plateau sup.], [Magasin du centre] ou [Plateau inf.].
   - Lorsque le plateau d'alimentation auxiliaire est installé, vous pouvez sélectionner la touche [Plat. à droite].
   - Si un finisseur ou un finisseur piqûre à cheval est installé, sélectionnez la touche [Plateau sup.] ou [Plateau inf.].

Retour au début du chapitre