# INTERRUPTION DE COPIE

## Aperçu

Cette fonction suspend un travail en cours et imprime préférentiellement le document original spécifié avec l'interruption de copie.
Si vous avez besoin d'effectuer une copie urgente mais que la machine est occupée avec un long travail de copie ou tout autre travail, utilisez la fonction interruption de copie.

- La touche [Pause] n'apparaît pas pendant la numérisation d'un original.
- Selon les réglages du travail en cours, il se peut que la touche [Pause] n'apparaisse pas.
- L'interruption de copie ne peut être utilisée en même temps que les fonctions suivantes :
  Construction de travail, Copie tandem, Copie de livre, Card Shot, Agrandissement multi-pages, Compteur des originaux, Epreuve, Réglage de l'aperçu, Dissocier livre
- Quand vous placez un original sur la vitre d'exposition, vous ne pouvez pas utiliser les fonctions copie recto verso, tri et agrafage pour effectuer une copie en mode interruption.
  Si vous avez besoin de ces fonctions, utilisez le chargeur automatique de documents.

## Opération

Appuyez sur la touche [Pause].
L'écran de mode d'interruption s'affiche.
Si la fonction d'authentification utilisateur est activée
, appuyez sur la touche [Pause] pour afficher l'écran d'authentification utilisateur. Saisissez le nom d'utilisateur et le mot de passe pour effectuer l'authentification utilisateur.
Placez le document original.
Placez l'original sur le magasin du chargeur automatique de documents ou sur la vitre d'exposition.

- CHARGEUR AUTOMATIQUE DE DOCUMENTS
- VITRE D'EXPOSITION

Configurez les réglages de copie.
Pour annuler l'interruption de copie, appuyez sur la touche [Annuler].
Appuyez sur la touche [Démarrer] pour lancer la copie en mode interruption.
Lorsque le travail de copie urgent est terminé, le travail interrompu reprend.
La fonction d'interruption de copie n'affiche pas l'aperçu du document original numérisé.
Retour au début