# ECRAN INITIAL DU MODE TELECOPIE

## Touche [R]

Lorsque la machine est connectée à un PBX, vous pouvez activer le "réglage PBX" pour vous connecter automatiquement à la ligne extérieure chaque fois que vous composez un numéro normalement. Lorsque ce réglage est activé, la touche [R] apparaît dans l'écran initial. Pour composer un numéro dans votre PBX, effleurez la touche [R] avant la numérotation pour annuler temporairement le "réglage PBX".

- Ce réglage ne peut être activé qu'en Allemagne.
- La touche [R] peut être incluse dans un numéro de télécopie enregistré dans une touche express.
- Lorsque vous appuyez sur la touche [Haut-parleur], le "réglage PBX" est temporairement annulé et la touche [R] n'est pas visible.
- Lorsque vous effleurez la touche [R] avant la numérotation, un code F (sous-adresse et code d'accès) ne peut pas être utilisé. De même, une touche express dans laquelle un code F (sous-adresse et code d'accès) est enregistré ne peut pas être utilisée.

Réglages système (administrateur) : Réglage PBX
Permet d'activer le réglage PBX.
Retour au début