# ECRAN D'ACCUEIL

## Aperçu

Le fait d'appuyer sur le bouton [Écran d'accueil] du panneau de commande entraîne l'affichage de l'écran d'accueil sur l'écran tactile. L'écran d'accueil affiche les touches permettant de sélectionner les modes ou les fonctions.
Pour les procédures d'ajout et de suppression de raccourcis, reportez-vous aux étapes opérationnelles.
Pour définir l'écran d'accueil de chaque "liste des groupes de fonctions prédéfinies" :
En "Mode réglage (version Web)", sélectionnez [Contrôle de l'utilisateur] → [Liste des groupes de fonctions prédéfinies] → [Liste des écrans d'accueil].
Effectuez ce réglage lors de l'utilisation de l'authentification utilisateur.
Icône indiquant l'état de la machine
L'icône indique l'état de la machine tel que la connexion à un périphérique USB.

Icône | État de la machine | Icône | État de la machine
--- | --- | --- | ---
| Les données de l'imprimante sont en cours de traitement. |  | Une trousse de mise en miroir est installée. En panne*
| Les données de l'imprimante sont en cours d'impression. |  | Une trousse de mise en miroir est installée. En cours de configuration
| Existence de données d'envoi. |  | Le mode d'affichage étendu est activé.
| Existence de données d'erreur de transfert. |  | Le mode éco est activé.
| Existence de données reçues. |  | Une notification de maintenance est générée.
| Existence de données de télécopie confidentielles reçues. |  | Une clé USB est installée.
| Les données reçues sont conservées. |  | Le fonctionnement à distance est en cours.
| Existence de données d'aperçu reçues. |  | Saisie de caractères alphanumériques codés sur un octet
| La communication OSA est en cours. |  | Un kit de sécurité des données est installé.
| Une trousse de mise en miroir est installée. |  | Le système d'assistance sur site est activé.
| Connexion au point d’accès (Niveau 4) |  | Non connecté au point d’accès
| Connexion au point d’accès (Niveau 3) |  | Mauvaise connexion du périphérique LAN sans fil de la machine*
| Connexion au point d’accès (Niveau 2) |  | Attente du point d’accès
| Connexion au point d’accès (Niveau 1) |

*Consultez le revendeur ou le représentant du service après-vente.
Changement de mode
Changement de mode à partir de l'écran d'accueil

Bouton [Écran d'accueil] |  | Appuyez sur l'icône de mode. |  | Activez chaque mode.

Passage à un autre mode à partir de l'écran de mode

Appuyez sur la touche de changement de mode, puis utilisez l’écran de mode.

Appuyez sur l'écran de mode. |  | Appuyez pour tout mode désiré.

En mode envoi d'image, appuyez sur pour changer de mode.

## Opération

- Ajouter une touche de raccourci
- Supprimer une touche de raccourci
- Déplacer une touche de raccourci
- Modification du nom d'une touche de raccourci
- Rétablissement de la disposition par défaut des touches de raccourci
- Modification d'un modèle d'affichage du MFP
- Changer l’image d’une touche de raccourci ou l’image d’arrière-plan

Appuyez sur [Modifier l'accueil] du panneau de sélection.
Si la fonction d'authentification utilisateur n'est pas utilisée, saisissez le mot de passe administrateur.
L'écran passe au mode Modifier l'accueil.
Après avoir modifié les touches de raccourci dans l'écran d'accueil, appuyez sur la touche [Quitter le mode Modifier l'accueil] du panneau de sélection.
Vous quittez le mode Modifier l'accueil et retournez à l'écran d'accueil.

Ajouter une touche de raccourci
Appuyez à un emplacement sans touche de raccourci en mode Modifier l'accueil.
Appuyez sur la fonction à ajouter.
Une touche de raccourci avec la fonction ajoutée apparaît sur l'écran d'accueil.

Supprimer une touche de raccourci
Appuyez sur la touche de raccourci à supprimer en mode Modifier l'accueil.
Appuyez sur la touche [Supprimer la touche] du panneau de sélection.
Un écran de confirmation apparaît.
Appuyez sur la touche [Effacer].
La touche de raccourci sélectionnée est supprimée de l'écran d'accueil.
Après avoir appuyé sur la touche de raccourci à supprimer à l'étape 1, vous pouvez également la supprimer en la faisant glisser vers la corbeille.

Déplacer une touche de raccourci
En mode Modifier l'accueil, appuyez sur la touche de raccourci à déplacer.
Appuyez sur la touche [Déplacer la touche] du panneau de sélection.
Appuyez à l'emplacement vers lequel vous souhaitez déplacer la touche de raccourci.
La touche de raccourci sélectionnée est déplacée.

Modification du nom d'une touche de raccourci
En mode Modifier l'accueil, appuyez sur la touche de raccourci dont vous souhaitez modifier le nom.
Appuyez sur la touche [Modif. le nom de la touche] du panneau de sélection.
Le clavier tactile apparaît.
Lorsque le clavier externe est installé, vous pouvez l'utiliser pour saisir le texte.
Saisissez le nom, puis appuyez sur la touche [OK].
Le nom de la touche de raccourci sélectionnée change.

Rétablissement de la disposition par défaut des touches de raccourci
En mode Modifier l'accueil, appuyez sur la touche [Réinitialiser touches] du panneau de sélection.
Un écran de confirmation apparaît.
Appuyez sur la touche [Réinitialiser].
La disposition par défaut des touches de raccourci est rétablie.

Modification d'un modèle d'affichage du MFP
Appuyez sur la touche [Réglage du modèle d'affichage] du panneau de sélection.
Appuyez sur un modèle d'affichage à modifier.
Ceci modifie le modèle d'affichage sur l'écran tactile.

Changer l’image d’une touche de raccourci ou l’image d’arrière-plan
Vous pouvez changer l’image d’une touche de raccourci ou l’arrière-plan par une image personnalisée.
Définir une icône pour une image personnalisée
Dans l’écran « Réglages système », cliquez sur [Réglages de fonctionnement] – [Réglages de l’écran d’accueil] – [Liste des écrans d’accueil], et cliquez sur l’onglet de l’image.
Cliquez sur un lien qui n’a pas été défini.
Le modèle d’affichage de l’écran tactile change.
Cliquez sur [Sélectionner le fichier] dans « Sélectionner le fichier » et sélectionnez l’image que vous souhaitez définir dans le dossier.
Supprimez la touche de raccourci sélectionnée dans l’écran d’accueil.
Seul un fichier de moins de 10 Ko avec l’extension jpeg, jpg, jpe, jfif, gif ou png peut être sélectionné.
Après avoir sélectionné le fichier, revenez aux réglages de l’écran d’accueil et cliquez sur le lien de la fonction que vous souhaitez modifier.
Cochez la case [Utiliser Image personnalisée] de l’image et sélectionnez l’image qui a été définie avec [Sélectionner le fichier].
L’icône personnalisée qui a été définie s’affiche dans l’écran d’accueil.
Définir une image personnalisée pour l’arrière-plan de l’écran d’accueil
Dans l’écran « Réglages système », cliquez sur [Réglages de fonctionnement] – [Réglages de l’écran d’accueil] – [Liste des écrans d’accueil], et cliquez sur l’onglet de l’image.
Cliquez sur [Changer] dans « Image d’arrière-plan ».
Cochez la case [Utiliser Image personnalisée], cliquez sur [Sélectionner le fichier] et sélectionnez l’image souhaitée dans le dossier.
Seul un fichier de moins de 10 Ko avec l’extension jpeg, jpg, jpe, jfif, gif ou png peut être sélectionné.
L’image d’arrière-plan de l’écran d’accueil sélectionnée est appliquée.
Retour au début