# REGLAGES DE SORTIE

## Présentation

Configurez les réglages de sortie pour les copies à l'aide des options Tri, Groupe, Décalage, Page de séparation, Agrafage, Perforation ou Pli. Spécifiez également la destination de sortie des copies.

### Plateau de sortie

Permet de spécifier la destination des copies en sortie.
Si un finisseur (grande capacité) ou un finisseur piqûre à cheval (grande capacité) est installé, vous pouvez sélectionner [Plateau sup.], [Magasin du centre] ou [Plateau inf.].
Si un finisseur ou un finisseur piqûre à cheval est installé, vous pouvez sélectionner [Plateau sup.] ou [Plateau inf.].

- MODIFICATION DE LA DESTINATION DE SORTIE

### Décalage

Cette fonction permet d'imprimer des jeux de copies décalés. Cochez () ou décochez () la case pour respectivement activer ou désactiver la fonction Décalage.
Cette fonction est disponible quand un finisseur ou un finisseur en piqûre est installé et que le [Plateau supérieur] ou [Plateau inférieur] est sélectionne en tant que magasin de sortie.
Si vous sélectionnez la fonction Agrafage, la coche Décalage est automatiquement effacée.

### Page de séparation

Cette fonction permet d'insérer des pages de séparation pour chaque nombre de copie spécifié ou pour chaque travail avant leur envoi sur le plateau de sortie.
La fonction de page de séparation est uniquement disponible quand un finisseur ou un finisseur en piqûre est installé.

- INSERTION DE PAGES DE SÉPARATION ENTRE DES COPIES OU DES TRAVAUX

### Tri/Groupe

Sélectionnez cette méthode de tri pour copier l'original numérisé.
L'option « Tri » permet de délivrer l'original numérisé sous forme de jeux de pages triées (assemblées). L'option « Groupe » permet de délivrer l'original numérisé sous forme de jeux de pages identiques.

- CHANGEMENT DE LA MÉTHODE D'ORGANISATION DES SORTIES

### Agrafage

Chaque jeu de copies peut être agrafé, ou les feuilles peuvent être pliées au milieu et agrafées.

- La fonction Agrafage n'est disponible que lorsque le finisseur ou le finisseur piqûre à cheval est installé.
- La fonction Piqûre à cheval n'est disponible que lorsque le finisseur piqûre à cheval est installé.

- AGRAFAGE DE CHAQUE JEU DE COPIES TRIÉES
- COPIE EN BROCHURE POUR COPIES TRIÉES

### Pliage

Les copies peuvent être pliées et délivrées.
La fonction Pli n'est disponible que lorsque le finisseur piqûre à cheval ou le module de pliage est installé.

- PLIAGE DES TIRAGES

### Perforer

Cette fonction permet de perforer les copies et de les délivrer.
La fonction Perforation n'est disponible que lorsque le module de perforation est installé.

- PERFORATION DES COPIES

Retour au début du chapitre