# CONCEPTION UNIVERSELLE DE LA MACHINE

## Aperçu

Un produit de conception universelle peut être utilisé très simplement par une personne handicapée ou âgée.
La structure et le logiciel de cette machine bénéficient de plusieurs mesures qui facilitent son utilisation par les personnes handicapées et âgées.
Conception universelle concernant le fonctionnement

### Réglage de l'angle du panneau de commande

Il est possible de régler l'angle de tout le panneau de commande, afin de pouvoir l'utiliser en position assise.

### Magasins de papier dotés de poignées de saisie

Les poignées de saisie simplifient l'utilisation, par le dessus ou par le dessous. Le verrou se débloque simplement en plaçant votre main sur une poignée et en exerçant une légère poussée. Les magasins peuvent être manipulés de manière intuitive.

### Modification du délai de réponse des touches

Le délai de réponse des touches peut être modifié au besoin.
En "Mode réglage", sélectionnez [Réglages système] → [Réglages de fonctionnement] → [Réglage de l'utilisation des touches].

- ##### Temps d'acceptation d'entrée de touche

  Ce réglage détermine combien de temps une touche de l'écran tactile doit rester activée pour enregistrer l'entrée de la touche. Le délai peut être défini entre 0 et 2 secondes par incréments de 0,5 seconde.
  En augmentant le délai, toute entrée de touche peut être évitée en cas de sélection accidentelle d'une touche. Notez, cependant, que plus le délai est long, plus l'attention est grande lors de la sélection des touches afin de garantir que l'entrée de la touche a été enregistrée.

- ##### Désactiver la répétition auto. de touche

  Cette option sert à désactiver la répétition des touches.
  La répétition des touches entraîne la modification en continu d'un réglage lorsqu'une touche est activée, et pas seulement lors de chaque pression sur la touche.

- ##### Durée de détection par un toucher prolongé

  Définissez une durée en cas de détection d'une activation de touche prolongée.

- ##### Intervalle de vitesse de double clic

  Sélectionnez un intervalle lorsqu'un double clic est détecté.

Conception universelle concernant la visualisation

### Modification de la taille du texte

Il est possible de modifier la taille du texte du panneau de commande. Lorsque le texte du panneau de commande est petit et difficile à lire, il est possible de l'agrandir.
En "Mode réglage", sélectionnez [Réglages système] → [Réglages de fonctionnement] → [Mode affichage étendu].

- ##### Mode affichage étendu

  Affiche des caractères larges à l'écran.
  apparaît dans la zone système lorsque le mode de caractères larges est activé.

Conception universelle concernant l'audition

### Sons d'alerte lors de la modification des réglages

Lors du réglage du taux de reproduction ou du contraste, une alarme sonore se fait entendre afin d'informer l'utilisateur, pour le réglage par défaut (taux de reproduction de 100 %, contraste de 3).
En "Mode réglage", sélectionnez [Réglages système] → [Réglages de fonctionnement] → [Son des touches] et [Son des touches au retour à l'état initial].

- ##### Son des touches

  Contrôle le niveau sonore des touches, ou coupe le son. Trois bips peuvent également être émis au retour aux valeurs initiales lors de la configuration du taux en mode copie ou du réglage de l'exposition dans n'importe quel mode.

  Écran dans lequel le réglage prend effet | Valeur initiale
  --- | ---
  Écran de configuration du taux dans l'écran de base du mode copie | Taux 100 %
  Écran de configuration de l'exposition dans l'écran de base du mode copie | Niveau d'exposition : 3 (moyen)
  Écran de réglage de l'exposition dans l'écran de base des modes télécopie, I-Télécopie et numériseur réseau
  Écran de réglage d'exposition pour la numérisation vers disque dur en mode d'archivage de document

- ##### Son des touches au retour à l'état initial

  Lorsque vous spécifiez l'exposition dans l'écran de réglage de l'exposition de chaque mode, un signal sonore retentit à trois reprises une fois la valeur de référence atteinte.

Retour au début