# USAGES DU NUMERISEUR RESEAU

Le numériseur réseau vous permet de créer un fichier image depuis les données originales numérisées par la machine, puis d'envoyer le fichier en réseau à un ordinateur, un serveur FTP ou une autre destination. Si nécessaire, elle numérise l'original à l'aide d'une application compatible TWAIN sur votre ordinateur.
La fonction numériseur réseau comprend les modes de numérisation suivants.

- Mode Numériseur
- Mode fax internet (I-Fax)
- Mode entrée de données

Mode Numériseur
La fonction numériseur de la machine envoie un original numérisé comme décrit ci-dessous, à condition que la destination soit précisée.

- Numériser vers courrier électronique
  Le fichier numérisé est joint au courrier électronique, puis envoyé.

- Numérisation vers FTP
  Le fichier numérisé est envoyé vers un dossier d'un serveur FTP.
  Lors de l'envoi du fichier, il est également possible d'envoyer un courrier électronique à une adresse déjà enregistrée afin d'informer le destinataire de l'emplacement du fichier.

- Numérisation vers un poste de travail
  Le fichier numérisé est envoyé vers un dossier spécifique sur votre ordinateur.
  Pour utiliser la numérisation vers un poste de travail, un logiciel doit être installé à partir du CD-ROM "Sharpdesk/Network Scanner Utilities" qui accompagne la machine. Pour connaître la configuration système requise pour ce logiciel, voyez le manuel (format PDF) ou le fichier Readme sur le CD-ROM. Pour les procédures d'installation du logiciel, consultez le manuel « Sharpdesk Guide d'installation ».

- Numérisation vers un dossier réseau
  Le fichier numérisé est envoyé vers un dossier réseau sur un ordinateur Windows connecté au même réseau que la machine.
  Lors de l'envoi du fichier, il est également possible d'envoyer un courrier électronique à une adresse déjà enregistrée afin d'informer le destinataire de l'emplacement du fichier.

Pour la procédure de fonctionnement, reportez-vous au chapitre "ENVOI D'UNE IMAGE EN MODE NUMERISATION".
Mode fax internet (I-Fax)
Le fichier numérisé est envoyé sous la forme d'un I-Fax. Les I-Fax sont reçus si nécessaire.
La machine prend en charge le SMTP direct, qui vous permet d'envoyer des I-fax directement au sein de votre entreprise, sans utiliser un serveur de courrier électronique.
Pour utiliser la fonction I-Fax, le kit d'extension I-Fax doit être installé.
Pour la procédure de fonctionnement, reportez-vous au chapitre "ENVOI D'UNE TELECOPIE EN MODE I-FAX".
Mode entrée de données
En mode d'entrée de données, les informations entrées dans l'écran tactile ou générées automatiquement par la machine sont envoyées dans un répertoire sur un serveur FTP ou à une application d'un ordinateur sous la forme d'un fichier de métadonnées au format XML.
L'installation du module d'intégration d'application est requise pour utiliser la fonction de transmission des métadonnées.
Le module d'intégration d'application peut être combiné avec le numériseur réseau pour ajouter un fichier de métadonnées à un fichier d'image numérisée.
Les métadonnées sont des informations sur un fichier, son mode de traitement et sa relation avec d'autres objets.
Pour la procédure de fonctionnement, reportez-vous au chapitre "TRANSMISSION DES METADONNEES".
Retour au début