# MODE CONFIRM. DESTINATION TELECOPIEUR

Ce mode affiche un message de confirmation du destinataire quand on envoie une télécopie, afin d'éviter de transmettre accidentellement un message au mauvais destinataire. Défini en mode réglages. En cas d'envoi de télécopie alors que cette fonction est activée, un message de confirmation d'adresse apparaît lorsque l'on appuie sur la touche [Démarrer].
Le message qui s'affiche dépend de la méthode choisie pour spécifier l'adresse de destination.
Après avoir appuyé sur la touche [Haut-parleur] quand le mode "Confirm. destination télécopieur" est activé, il n'est plus possible d'indiquer la destination à l'aide des touches numériques, de la touche express, de la touche [Appeler avec un numéro de recherche] ou de la touche [Choisir parmi les derniers destinataires]. Toutefois, il est possible d'effectuer son envoi via un téléphone.

- Pour afficher le message de confirmation de destinataire avant une transmission de télécopie :
  Dans "Mode Réglage", sélectionnez [Réglages système]→[Réglages d'envoi d'image]→[Réglages fax]→[Réglages par défaut]→[Mode confirm. destination télécopieur].
- Pour désactiver la diffusion de télécopies quand le mode Confirm. destination télécopieur est activé :
  Dans « Mode de réglages », sélectionnez [Réglages système] → [Réglages d'envoi d'image] → [Réglages des télécopies] → [Réglages d'envoi] → [Désactiver la diffusion de télécopies].

Destination spécifiée à l'aide d'une touche express/numéro de recherche
Appuyez sur la touche [Démarrer] pour afficher tous les destinataires dans l'écran de confirmation des destinataires. Vérifiez que les destinataires sont bons et appuyez sur la touche [Envoyer confirmation] pour commencer la numérisation de l'original.
Si le destinataire n'est pas bon, appuyez sur la touche [Annuler] et sélectionnez-en un nouveau.

- Vous pouvez sélectionner plusieurs touches express pour des contacts ou des groupes comprenant des destinations de télécopie.
- Avant de taper la touche [Envoyer confirmation], vous pouvez modifier la numérisation ou d'autres réglages.

Destinataire spécifié à l'aide des touches numériques, de la touche [Choisir parmi les derniers destinataires] ou de la touche [Recherche d'adresse globale]
Appuyez sur [Démarrer] pour afficher le message de confirmation.
Appuyez sur la touche [OK], entrez de nouveau la destination à l'aide des touches numériques, puis appuyez sur la touche [Envoyer la confirmation].
Si la nouvelle destination saisie est correcte, la numérisation commence.
Dans le cas contraire, un message s'affiche. Appuyez sur la touche [OK] et entrez de nouveau le destinataire. Si une adresse incorrecte est entrée trois fois pour confirmation, tous les réglages précédents sont annulés et vous êtes renvoyé à l'écran de base.

- Vous pouvez utiliser les touches numériques pour saisir une séquence de numéros de télécopie. Dans ce cas, appuyez sur pour saisir le numéro de télécopie de destination à ajouter.
- Si l'on a appuyé sur la touche [Sous-adresse] pour entrer une sous-adresse et un mot de passe, il faut ré-entrer le numéro de télécopie au moment de la confirmation. Une fois le numéro de télécopie de nouveau saisi, appuyez sur la touche [Sous-adresse], puis entrez la sous-adresse et le code d'accès.
- Si la numérotation enchaînée a été utilisée, appuyez sur la touche [Pause] et saisissez « - » durant la confirmation.
- Avant de taper la touche [Envoyer confirmation], vous pouvez modifier la numérisation ou d'autres réglages.

Lorsqu'une télécopie sélectionnée à partir des adresses envoyées récemment a été renvoyée
Un écran de confirmation s'affiche en fonction de la méthode employée pour spécifier la destination lors de la transmission précédente.
Retour au début