# RECEPTION / ENVOI DE DONNEES DE TELECOPIE - FONCTIONS DU TELECOPIEUR

Cette section explique les réglages de la réception et du routage des télécopies.
Réglages fax

Elément | Description
--- | ---
Réglages de réception | Définissez la méthode de réception des télécopies. Réception automatique : Lorsque vous recevez un appel, la machine sonne, puis démarre automatiquement la réception de la télécopie. Réception manuelle : Utilisée lorsqu'un poste téléphonique supplémentaire est branché à la machine. Vous pouvez d'abord répondre à un appel téléphonique, puis recevoir une télécopie par le biais d'une opération manuelle.
Impression de plusieurs jeux | Indiquez si deux copies des télécopies reçues ou plus sont imprimées ou non. Vous pouvez définir le nombre de copies via l'option "Réglages d'impression des télécopies."
Agrafage | Indiquez si l'agrafage est exécuté ou non. (Uniquement si un module de finition est installé) Vous pouvez définir le style de reliure via l'option "Réglages d'impression des télécopies."
Plier | Spécifiez si oui ou non le pliage est effectué. (Uniquement lorsque une unité de pliage est installée) Vous pouvez définir le style de pliage via "Réglages d'impression des télécopies.
Transférer les données reçues | Si la machine ne peut imprimer en raison d'un manque de papier ou d'une cartouche vide, vous pouvez faire suivre les télécopies reçues vers un autre télécopieur précédemment enregistré.

S'il n'y a pas de données à transférer ou si la destination n'est pas enregistrée, aucune donnée ne sera transférée.

- Si vous avez activé l'option "Réglage de mise en attente pour l'impression des données reçues", il vous sera demandé de saisir un mot de passe. Entrez le mot de passe correct à l'aide des touches numériques.
- Si certaines pages d'une télécopie en cours de transfert ont été correctement imprimées, seules les pages qui n'ont pas pu être imprimées seront transférées.
- Une télécopie transférée devient un travail de transmission de télécopie. Si la transmission n'a pas lieu en raison d'une annulation ou d'une erreur, la télécopie sera conservée en mémoire jusqu'à ce qu'elle puisse être imprimée.
- Toutes les télécopies reçues sont transférées. Veuillez remarquer que les données reçues enregistrées dans une boîte mémoire confidentielle code F ne seront pas transférées.
- Pour enregistrer le numéro destinataire, reportez-vous à "Définir le numéro de téléphone pour le routage des données" dans le mode réglages.

Retour au début