# BRANCHEMENT D'UN POSTE TELEPHONIQUE SUPPLEMENTAIRE

Vous pouvez brancher un poste téléphonique existant à la machine.
Ce téléphone peut être utilisé pour des communications vocales et pour démarrer la réception de télécopies sur la machine. Branchez un poste téléphonique supplémentaire comme indiqué ci-dessous. Par exemple, vous pouvez utiliser le téléphone pour effectuer un appel, parler avec l'autre correspondant, puis appuyer sur la touche [DÉPART] pour transmettre un original mis en place pour ce correspondant. Vous pouvez également appuyer sur la touche [DÉPART] lorsqu'aucun original n'est mis en place pour recevoir une télécopie. Après avoir branché un poste téléphonique supplémentaire, configurez les "Réglages d'un téléphone externe" dans le mode "Réglages".
Activez la fonction "Commut. auto. tél./fax". Cette dernière est utile lorsque le fonctionnement par téléphone ou télécopie est sélectionné automatiquement conformément à l'appel.
- Vous ne pouvez pas envoyer de télécopie à partir de votre téléphone.
- Vous pouvez brancher un téléphone à votre machine à l'aide d'une fiche de câble modulaire. Utilisez également le câble à deux fils pour la connexion téléphonique. Si vous utilisez un autre type de câble, il est possible que le téléphone ne fonctionne pas normalement.
- Si vous rencontrez un problème lors du branchement du câble téléphonique, contactez votre revendeur ou le représentant du service après-vente.
Retour au début