# COPIE DES LEGENDES SUR DES INTERCALAIRES(COPIE ONGLETS)

## Aperçu

Chargez l'intercalaire dans la plateau d'alimentation auxiliaire et réalisez une copie sur l'onglet.
Préparez les document originaux appropriés pour les légendes d'onglet.
Relation entre les documents originaux et l'intercalaire
Copie sur onglets avec une reliure gauche

Documents originaux | Placement des documents originaux | Chargement d'intercalaires
--- | --- | ---

Copie sur onglets avec une reliure droite

Documents originaux | Placement des documents originaux | Chargement d'intercalaires
--- | --- | ---

La fonction Copie onglets doit être spécifiée avant de numériser le document original.
Afin de modifier la largeur de décalage d'image par défaut pour la copie sur onglets :
En « Mode réglage », sélectionnez [Réglages système] → [Réglages de la copie] → [Réglage de la copie] → [Réglage Initial de copie sur onglets].
La largeur du décalage de l'image par défaut peut être fixée entre 0 mm et 20 mm (0 po et 5/8 po). Le réglage par défaut est de 10 mm (1/2 po).

## Opération

Appuyez sur la touche [Autres], puis sur la touche [Copie onglets].
Appuyez sur la touche [ON].
Définit la largeur du décalage d'une image (largeur d'onglet).

- Appuyez sur la valeur numérique affichée qui correspond à la largeur du décalage de l'image, puis entrez une largeur de décalage à l'aide du pavé numérique.
- Pour définir rapidement la zone, précisez d’abord avec les touches numériques une valeur proche de la valeur souhaitée, puis ajustez-la avec .

Une fois les réglages terminés, appuyez sur les touches et [Précédent] l’une après l’autre.
Pour annuler le réglage de copie avec onglets :
appuyez sur la touche [Désactiver].
Chargez l'intercalaire.
Si vous utilisez le plateau d'alimentation auxiliaire, placez le papier face à imprimer vers le bas.
Placez la papier de façon à ce que les côtés des onglets entrent en dernier dans la machine.

- RÉALISATION DE COPIES À L'AIDE DU PLATEAU D'ALIMENTATION AUXILIAIRE
- Magasin 3/4

La largeur de l'intercalaire peut atteindre la largeur d'une feuille A4 (210 mm), plus 20 mm (ou d'une feuille 8-1/2 po x 11 po (8-1/2 po) plus 5/8 po).
Placez le document original et appuyez sur la touche [Aperçu].
Placez l'original sur le magasin du chargeur automatique de documents ou sur la vitre d'exposition.

- CHARGEUR AUTOMATIQUE DE DOCUMENTS
- VITRE D'EXPOSITION

Vérifiez l'image d'aperçu sur l'écran d'aperçu.
Vérifiez si les réglages permettent d'obtenir les résultats corrects.
Pour annuler tous les réglages :
appuyez sur la touche [CA].
Appuyez sur la touche [Démarrer] pour lancer la copie.
Lorsque vous ne réalisez qu'une seul jeu de copies, vous ne devez pas spécifier le nombre de copies.
Pour réaliser au moins deux jeux de copies :
Appuyez sur la touche d'affichage des copies pour spécifier le nombre de copies.
Retour au début