# EFFACEMENT DES OMBRES DES BORDS POUR LA COPIE(EFFACER)

## Aperçu

La fonction d'effacement permet d'éliminer les ombres des bords de l'image qui peuvent apparaître lorsque vous copiez des documents épais ou des livres.
Si un réglage de taux est associé à un réglage d'effacement, la largeur d'effacement sera modifiée en fonction du taux sélectionné. Cette fonction permet d'effacer les parties de l'image dans lesquelles des ombres ont tendance à se former, mais elle ne détecte pas les ombres et efface uniquement les ombres.
En cas de copie d'un livre épais

Sans la fonction d'effacement | Avec la fonction d'effacement
--- | ---

Modes d'effacement
Si un réglage de taux est associé à un réglage d'effacement, la largeur d'effacement sera modifiée en fonction du taux sélectionné.
Si le paramètre de largeur d'effacement est fixé à 20 mm (1 po) et que l'image est réduite à 50 %, la largeur d'effacement sera de 10 mm (1/2 po).
Pour modifier le réglage de la largeur d'effacement par défaut :
En « Mode réglage », sélectionnez [Réglages système] → [Réglages de la copie] → [Réglage de la copie] → [Réglage de largeur à effacer].
Le réglage usine est de 10 mm (2/5"). Le réglage du décalage de la marge par défaut peut être fixé entre 0 mm et 20 mm (0" et 1"). Le réglage usine est de 10 mm (1/2"). Le réglage modifié est également appliqué à la sélection du mode Réglages [Réglages système] → [Réglages envoi d'image] → [Réglages de fonctionnement] → [Réglages par défaut] → [Réglage de largeur à effacer].

## Opération

Placez le document original et appuyez sur la touche [Aperçu].
Placez l'original sur le magasin du chargeur automatique de documents ou sur la vitre d'exposition.

- CHARGEUR AUTOMATIQUE DE DOCUMENTS
- VITRE D'EXPOSITION

Appuyez sur la touche [Autres], puis sur la touche [Effacer].
Cochez la case du bord à effacer et spécifiez la position d'effacement.
Vérifiez que la case cochée est définie sur .
Lorsque vous appuyez sur la touche [Spécifier le cadre], les cases à cocher [Haut], [Bas], [Gauche] et [Droite] sont définies sur .
Si vous appuyez sur la touche [Spécifier les bords + centre], toutes les cases à cocher sont définies sur .
Pour réaliser une copie recto verso, spécifiez le bord à effacer sur le verso lors de l'effacement des bords de l'un des trois côtés Haut, Bas, Gauche et Droite sur le recto.

- Si la case à cocher [Inverser la position d'effacement du verso.] est définie sur , le bord de la position opposée au bord effacé du recto sera effacé.
- Si la case à cocher [Inverser la position d'effacement du verso.] est définie sur , le bord de la même position que sur le recto sera effacé.

Précisez la largeur d’effacement.

- Appuyez sur l’affichage de la valeur numérique indiquant la zone de décalage de marge sur le recto ou le verso et saisissez la zone en utilisant les touches numériques.
- Pour définir rapidement la zone, précisez d’abord avec les touches numériques une valeur proche de la valeur souhaitée, puis ajustez-la avec .

Une fois les réglages terminés, appuyez sur les touches et [Précédent] l’une après l’autre.
Pour annuler le réglage d'effacement :
Appuyez sur la touche [Effacer].
Vérifiez l'image d'aperçu sur l'écran d'aperçu.
Vérifiez si les réglages permettent d'obtenir les résultats corrects.
Pour annuler tous les réglages :
appuyez sur la touche [CA].
Appuyez sur la touche [Démarrer] pour lancer la copie.
Lorsque vous ne réalisez qu'une seul jeu de copies, vous ne devez pas spécifier le nombre de copies.
Pour réaliser au moins deux jeux de copies :
Appuyez sur la touche d'affichage des copies pour spécifier le nombre de copies.
Retour au début