# LA TELECOPIE TRANSMISE EST REDUITE PAR LE TELECOPIEUR DE RECEPTION

Si vous n'arrivez pas à résoudre un problème à l'aide des solutions indiquées dans ce guide, appuyez sur le bouton [Marche], puis mettez l'interrupteur principal sur la position "". Patientez pendant 10 secondes au moins, puis mettez l'interrupteur principal sur la position "". Après que le témoin de l'alimentation est passé au vert, appuyez sur le bouton [MARCHE].
Si la couleur de fond de l'écran d'état des travaux situé dans l'angle supérieur droit de l'écran tactile n'est pas grise, ne mettez pas l'interrupteur principal en position Off et ne débranchez pas la prise d'alimentation. Vous risqueriez d'endommager le disque dur ou de perdre les données en cours d'enregistrement ou de réception.

Point à vérifier | Solution
--- | ---
Avez-vous configuré l'option "Réglage de la rotation lors de l'envoi"? | Activez l'option "Réglage de la rotation lors de l'envoi" avant la transmission. Si vous n'activez pas l'option "Réglage de la rotation lors de l'envoi" (l'image n'est pas tournée), il est possible qu'un original placé verticalement ne soit pas réduit par la machine réceptrice. « Mode réglages » → [Réglages système] → [Réglage envoi d'image] → [Réglages des télécopies] → [Réglage envoi] → [Réglage de la rotation lors de l'envoi] Si vous avez désactivé l'option « Original form. mix. » dans Autres, et si vous envoyez un original d'une largeur différente, la rotation avant la transmission sera désactivée.

Retour au début