# RECEPTION AUTOMATIQUE D'UNE TELECOPIE

## Aperçu

Quand le mode de réception est « Automatique », la machine reçoit et imprime automatiquement les télécopies.

- Lorsque la réception de télécopie est en cours, il est possible de mettre une transmission en attente en effectuant la transmission en mode transmission mémorisée.
  - MODES DE TRANSMISSION DE TÉLÉCOPIE
- Pour imprimer des télécopies reçues, veillez à ce qu'il y ait suffisamment de papier dans les bacs de papier de la machine. Il n'est pas nécessaire de charger les feuilles format A4 (8-1/2 po x 11 po) et B5 (5-1/2 po x 8-1/2 po) à la verticale () et à horizontale () à la fois. Les changements d'orientation sont gérés automatiquement à la réception des télécopies.
  Lorsque vous recevez une télécopie d'une taille inférieure au format A4 (8-1/2 po x 11 po), la taille du papier utilisé pour l'impression varie en fonction de l'orientation (verticale ou horizontale) dans laquelle l'expéditeur a placé l'original.
- Si un travail d'impression -comme une copie, ou une impression d'un ordinateur- a déjà été exécuté lors de l'impression des données reçues, le premier travail réservé est imprimé avant les données reçues.
- Les télécopies reçues ne seront pas imprimées si la machine ne peut imprimer en raison d'une erreur, telle qu'un manque de papier, une cartouche usée ou un bourrage papier. Les télécopies sont imprimées automatiquement quand l'erreur est supprimée. (S'il n'y a plus de papier, ajoutez-en et appuyez sur la touche de l'écran tactile.)
- Vous pouvez vérifier le mode de réception de télécopie actuel dans la partie système en haut de l'écran.

Pour passer du mode de réception auto au mode de réception manuelle :
Sélectionnez [Réglages système] dans « Définir le mode » → [Réception/Envoi de données de télécopies] → [Réglages des télécopies] → [Réglages de réception].

## Opération

La machine sonne et la réception de la télécopie commence automatiquement.
Un bip retentit une fois la réception terminée.
Les télécopies sont imprimées automatiquement.
Si un écran de saisie de mot de passe apparaît :
Il faut un mot de passe pour imprimer les données de télécopie reçues. Une fois le mot de passe approprié saisi, la télécopie reçue est imprimée.

- IMPRESSION D'UNE TÉLÉCOPIE PROTEGEE PAR MOT DE PASSE (Réglage de mise en attente pour l'impression des données reçues)

###### Comment vérifier le mode de réception de télécopie

Vous pouvez vérifier le mode de réception de télécopie actuel dans la partie système en haut de l'écran. Retour au début