# REGLAGES D'I-TELECOPIE

Les réglages liés à la fonction envoi d'image (Numérisation, I-Télécopie, etc…) peuvent être configurés.
Pour une description des réglages associés à la fonction de télécopie, reportez-vous à la section "RÉGLAGES D'ENVOI D'IMAGE - FONCTIONS DE TÉLÉCOPIE."
Ces réglages peuvent être configurés lorsque la trousse d'extension I-Fax est installée.
Réglages par défaut
Configure les réglages par défaut pour les télécopies par internet.
Impression en réveil automatique
Si la touche [Marche] est « désactivée » (mais si l'interrupteur principal est « ») et si une I-Télécopie est reçue, cette fonction activera la machine et imprimera la télécopie.
Si cette fonction est désactivée, les I-Télécopie reçues ne seront pas imprimées tant que la (touche [Marche]) ne sera pas « activée ».
Réglage compression
Il sert à définir le mode de compression par défaut pour la transmission I-Télécopie.
Les réglages suivants peuvent être configurés.

- MH (G3)
- MMR (G4)

Réglage du volume du haut-parleur
Règle le volume des signaux de réception de télécopie et des signaux d'erreur de communication qui sont émis via le haut-parleur.
Un signal de réception de télécopie retentit une fois que la machine a vérifié le serveur de messagerie et récupéré les télécopies reçues. Un signal d'erreur de communication retentit lorsqu'un courrier électronique indiquant que l'envoi a échoué, est envoyé par la machine I-Télécopie de destination.
Impression première page sur rapport de transaction
Lorsqu'un rapport de transaction est imprimé, il est utilisé pour imprimer une partie de la première page de l'original transmis sur le rapport de transaction. Sélectionnez l'un des réglages ci-dessous.

- Imprimer tous les rapports
- N'imprimer que les rapports d'erreur
- Ne pas imprimer

Ce réglage sera inutile si le prochain "Réglage du choix d'impression du rapport de transaction" est configuré sur "Ne pas imprimer".
Réglage du choix d'impr. du rapport de transaction
Définissez si un rapport de transaction est imprimé ou non et s'il est imprimé, la condition d'impression. Sélectionnez un réglage pour chacune des opérations suivantes :
Envoi unique

- Imprimer tous les rapports
- N'imprimer que les rapports d'erreur
- Ne pas imprimer

Diffusion

- Imprimer tous les rapports
- N'imprimer que les rapports d'erreur
- Ne pas imprimer

En cours de réception

- Imprimer tous les rapports
- N'imprimer que les rapports d'erreur
- Ne pas imprimer

Lorsqu'un rapport de transaction est imprimé, il est utilisé pour imprimer une partie de la première page de l'original transmis sur le rapport de transaction. Pour plus de détails, reportez-vous au chapitre "Impression première page sur rapport de transaction".
Réglage du choix d'impr. du rapport d'activité
Imprime régulièrement le rapport d'activité d'envoi d'images enregistré dans la mémoire de la machine.
Vous pouvez configurer la machine pour que le rapport d'activité d'envoi d'images soit imprimé chaque fois que le nombre de transactions atteint 200 ou à une date spécifiée (une fois par jour seulement). (Les réglages peuvent être activés simultanément.)

- Si vous sélectionnez uniquement le réglage "Impression journalière à une heure définie" et le nombre de transactions enregistrées atteint 200 avant l'heure définie, chaque nouvelle transaction efface la transaction la plus ancienne (la transaction la plus ancienne n'est pas imprimée).
- Vous pouvez imprimer manuellement le rapport de transaction si nécessaire.
  Consultez "IMPRESSION DES LISTES (ADMINISTRATEUR)" dans Mode réglages.

Réglage du choix d'impression du texte
Les fichiers image joints aux I-Fax sont normalement imprimés. Ce réglage peut être activé pour imprimer également le corps du courrier électronique (objet et message).
Ce réglage s'applique aussi à l'impression du texte des courriers électroniques sans pièces jointes.
Vous pouvez imprimer jusqu'à 5 pages de texte.
Réglages envoi
Ces réglages permettent de configurer les réglages I-Fax.
Régl. d'activ./ désactiv. rapport récep. I-Télécopie
Ce réglage vous permet de demander un rapport de réception lorsque vous envoyez un I-Fax.
Régl. dépassement délai de demande rapport récep. I-Télécopie
Le délai d'attente d'un rapport de réception envoyé par la machine de destination peut être défini de 1 heure à 240 heures par incréments de 1 minute.
Ce réglage fonctionne uniquement si l'option "Régl. d'activ./désactiv. rapport récep. I-Fax" est activée.
Nombre de renvois en cas d'erreur de réception
Le nombre de tentatives de renvoi quand un message d'erreur est reçu d'un destinataire d'I-Fax peut être défini à n'importe quelle valeur de 0 à 15.
Ce réglage fonctionne uniquement si l'option "Régl. d'activ./désactiv. rapport récep. I-Fax" est activée.
Régler la taille maximale des données à envoyer (Cour.électr.)
Pour empêcher la transmission de fichiers image trop volumineux par I-Fax, la taille d'un fichier peut être limitée de 1 Mo à 10 Mo par incréments de 1 Mo. Si la taille totale du fichier image créé lors de la numérisation de l'original dépasse la limite, les fichiers images sont éliminés.
Si vous ne souhaitez pas spécifier la limite, sélectionnez [Illimité].
Ce réglage est associé à l'option "Régler la taille maximum des données à envoyer(Cour. élect.)" dans Réglages de numérisation.
Réglage de la rotation lors de l'envoi
Lors de la transmission d'une image correspondant à l'un des formats suivants, cette fonction effectue une rotation de l'image de 90 degrés en sens inverse des aiguilles d'une montre. (Le réglage peut être configuré séparément pour chaque format.)
A4, B5R, A5R, 8-1/2 x 11 po, 5-1/2 x 8-1/2 po, 16 K
Les images au format A4R et 8-1/2 x 11 po ne peuvent pas être pivotées.
Impression numéro de page au destinataire
Lorsque l'image transmise est imprimée par la machine réceptrice, le numéro de page peut être ajouté en haut de chaque page imprimée.
Rappeler si la ligne est occupée
(Ce réglage est opérationnel uniquement pour la transmission SMTP directe.)
Ce réglage permet de définir le nombre de tentatives de rappel et l'intervalle entre chacun d'eux lorsqu'une transmission échoue en raison d'une ligne occupée ou autre.
Nombre de rappels en cas de ligne occupée
Indique si le rappel est effectué ou non quand la ligne est occupée.
Lors du rappel, vous pouvez définir le nombre de tentatives.
Vous pouvez choisir un chiffre compris entre 0 et 15.
Délai d'attente entre les tentatives de rappel (min.) en cas de ligne occupée
L'intervalle entre les tentatives de rappel peut être défini. Vous pouvez sélectionner un nombre de minutes entre 1 et 15.
Rappeler en cas d'erreur de communication
(Ce réglage est opérationnel uniquement pour la transmission SMTP directe.)
Ce réglage permet de déterminer si votre machine doit ou non effectuer automatiquement une tentative de rappel en cas d'échec de transmission ou d'une erreur de communication.
Nombre de rappels en cas d'erreur
Précise combien de fois la machine rappellera si une erreur de communication se produit.
Lors du rappel, vous pouvez définir le nombre de tentatives.
Vous pouvez choisir un chiffre compris entre 0 et 15.
Délai d'attente entre les tentatives de rappel (min.) en cas d'erreur
L'intervalle entre les tentatives de rappel peut être défini. Vous pouvez sélectionner un nombre de minutes entre 1 et 15.
Réglages de réception
Configure les réglages pour I-Fax.
Réglage de la réduction auto. à la réception
Lorsque la machine reçoit une télécopie comportant des informations imprimées telles que le nom et le numéro de l'expéditeur, l'image reçue dépasse légèrement le format standard. Cette fonction permet de réduire automatiquement l'image pour l'ajuster au format standard.
Si la réduction automatique à la réception est désactivée, les bords de l'image qui dépassent le format standard sont rognés.
Néanmoins, l'image sera plus claire, car elle sera imprimée au même format que l'original.
Les tailles standard correspondent à des formats, tels que A4 et B5 (8-1/2 x 11 po et 8-1/2 x 5-1/2 po).
Réglage de la réception recto verso
Ce réglage permet d'imprimer des télécopies sur les deux côtés du papier.
Lorsque ce réglage est activé et qu'une télécopie composée de 2 pages ou plus est reçue (les pages doivent avoir le même format), les pages sont imprimées sur les deux côtés du papier.
Régler l'adresse pour l'envoi de données
Si la machine est ne peut imprimer une télécopie reçue, la télécopie peut être envoyée vers une autre machine. Ce réglage permet de configurer l'adresse de l'autre machine.
Transférer à
Entrez l'adresse de transfert (64 caractères maximum).
SMTP direct
Sélectionnez cela pour activer le transfert quand le SMTP direct est utilisé.
Ajoutez également un nom d'hôte ou une adresse IP
Sélectionnez cela pour entrer un nom d'hôte ou une adresse IP séparément.
Ajouter nom d'hôte ou adresse IP aussi
Utilisez ce réglage si l'option "Ajoutez un nom d'hôte ou une adresse IP" est activée. Saisissez le nom d'hôte ou l'adresse IP (64 caractères maximum).
Vous ne pouvez pas enregistrer plusieurs adresses de renvoi.
Impression réduite RX format Lettre
Ce programme n'est pas disponible au Canada et Philippines. Si une télécopie au format Letter (8-1/2 x 11 po) est reçue, ce réglage réduira la télécopie au format A4.
Lorsque ce réglage est activé, les télécopies au format A4 sont également réduites.
Impression date et heure de réception
Activez ce réglage pour que la date et l'heure de réception soient imprimées.
Sélectionnez [A l'int. de l'image reçue] ou [A l'ext. de l'image reçue] pour la position où seront imprimées la date et l'heure.
Si [A l'int. de l'image reçue] est sélectionné, l'heure et la date de réception sont imprimées sur l'image reçue.
Si [A l'ext. de l'image reçue] est sélectionné, l'image reçue est réduite et l'heure et la date de réception sont imprimées dans la zone blanche qui en résulte.
Vous ne pourrez pas sélectionner l'option [À l'ext. de l'image reçue] pour le réglage de l'impression de la date et de l'heure de réception si l'option "Réglage de la réduction auto. à la réception" n'est pas activée.
Réduction A3 RX
Si une télécopie au format A3 est reçue, cette fonction réduira la télécopie au format grand livre (11 x 17 po).
Si ce réglage est activé, les télécopies au format grand livre (11 x 17 po) seront également réduites.
Réglage du dépassement de délai de communication POP3
Le délai d'attente de la machine jusqu'à l'arrêt de la réception peut être défini entre 30 et 300 secondes par incréments de 30 secondes si aucune réponse n'est reçue du serveur de messagerie (serveur POP3).
Réglage de l'intervalle de vérification de réception
Ce réglage permet de définir l'intervalle selon lequel la machine vérifie automatiquement le serveur de messagerie (serveur POP3) pour les I-Fax reçus. Cet intervalle peut être défini entre 0 minute et 8 heures par incréments de 1 minute.
Si 0 heure 0 minute est définie, la machine ne vérifiera pas automatiquement le serveur de messagerie pour les I-Fax reçus.
La machine vérifie également le serveur de messagerie (serveur POP3) pour les télécopies I-Fax reçues lors de la mise sous tension de l'alimentation principale. (Sauf lorsque 0 heures 0 minutes est définie.)
Réglage de sortie des télécopies
Cela permet de régler le plateau de sortie pour les I-Fax reçus.
Les éléments affichés dépendent de la configuration de votre machine.
Réglage courriers élect. ou noms domaines autorisés/refusés
Accepte ou refuse les réceptions des adresses/domaines définis.

Elément | Description
--- | ---
Réception refusée | La réception à partir de l'adresse enregistrée/du domaine n'est pas autorisée.
Autoriser la réception | La réception à partir de l'adresse enregistrée/du domaine est autorisée.
Tous non autorisés | La réception est autorisée de n'importe quelle adresse et domaine, qu'ils aient été enregistrés ou non.
Ajouter nouv. | Cette fonction ajoute une nouvelle adresse ou un nouveau domaine (maximum de 50) à partir desquels la réception doit être rejetée ou autorisée. Saisissez l'adresse/le domaine (64 chiffres au maximum), puis appuyez sur la touche [Enregistrer]. Si le première caractère de l'entrée n'est pas "@", l'entrée est identifiée comme une adresse. Si le premier caractère est "@", la saisie sera identifiée comme un domaine. (xxx@xx.xxx.com est traité comme une adresse et @xx.xxx.com comme un domaine). L'enregistrement d'une adresse définit uniquement cette adresse. L'enregistrement d'un domaine définit toutes les adresses qui incluent ce domaine.
Liste des adresses et domaines enregistrés | Affiche la liste des adresses et domaines enregistrés. Vous pourrez supprimer une adresse ou un domaine de la liste si celle-ci est sélectionnée.

Lorsqu'aucune adresse électronique de filtrage et qu'aucun domaine n'est enregistré, seule la touche [Ajouter nouveau] peut être sélectionnée.
Retour au début