# RECEPTION EN RELEVE A L'AIDE DE CODES F

## Aperçu

Cette fonction permet à votre machine d'appeler une autre machine et d'initier la réception d'une télécopie enregistrée dans une boîte mémoire code F (mémoire de relève) de la machine de destination. Durant la relève, votre machine doit spécifier correctement le code F (sous-adresse et code d'accès) configuré dans la machine de destination. Autrement, la réception en relève n'aura pas lieu.

- Vérifiez le code F (sous-adresse et code d'accès) de la boîte mémoire de la machine de destination avant d'effectuer une réception en relève code F.
- La machine réceptrice supporte les frais téléphoniques de la transmission.
- Si nécessaire, utilisez la réception en relève code F avec une transmission de diffusion ou avec une transmission différée. Vous ne pouvez enregistrer qu'une seule réception en relève avec un réglage de différé à la fois.
  - INDICATION DE L'HEURE DE COMMUNICATION (MINUTEUR)

- La relève de plusieurs machines (relève en série) n'est pas possible.
- Assurez-vous qu'il n'y a pas d'original dans la machine lorsque vous utilisez le code F pour la fonction réception en relève.
- La réception de relève utilisant le code F ne peut pas être enregistrée comme élément « favori ».

## Opération

Appuyez sur la touche [Autres], puis sur la touche [Relève].
Une croix apparaît sur l’icône.
Lorsque vous aurez terminé les réglages, appuyez sur la touche [Précédent].
Pour annuler le réglage Relève :
Appuyez sur la touche [Relève] pour effacer la coche.
Précisez la destination.

1. (1) Saisissez le numéro de la ligne de destination à l'aide des touches numériques.
2. (2) Appuyez sur la touche [Sous-adresse].
   Le symbole "/" est saisi.
3. (3) Saisissez la sous-adresse à l'aide des touches numériques.
4. (4) Appuyez sur la touche [Code d'accès].
   Le symbole "/" est saisi.
5. (5) Saisissez le code d'accès à l'aide des touches numériques.

- Si la sous-adresse et le code d'accès sont déjà enregistrés, vous pouvez sélectionner également une touche express.
- Si le code d'accès est omis pour la boîte mémoire de la machine de destination, vous pouvez ignorer les étapes (4) et (5).
Appuyez sur la touche [Démarrer].
Votre machine appellera la machine de destination et initiera la réception de la télécopie.
Retour au début