# UN AVERTISSEMENT LORSQUE LA CONNEXION ECHOUE

Si la connexion échoue trois fois de suite, un avertissement apparaît et empêche toute connexion pendant cinq minutes. Ceci empêche toute personne non autorisée d'essayer de deviner un mot de passe. (Le nombre d'essais de connexion échoués est retenu même si l'alimentation est coupée.)
Le verrouillage du panneau de commande pendant 5 minutes peut être annulé en cliquant sur [Contrôle de l'utilisateur] dans "Mode Réglage" → [Réglage par défaut]→[Déverrouiller le panneau de commande de la machine].
Retour au début