# CALIBRATION AUTOMATIQUE

Les réglages suivants sont associés à la copie.
Les réglages par défaut sélectionnés avec ces réglages s'appliquent à toutes les fonctions de la machine (pas seulement la fonction copie).
Les réglages suivants sont associés à la couleur.
CALIBRATION AUTOMATIQUE
Effectue la correction automatique lorsque la fonction de copie noir et blanc est désactivée. La machine imprime une page de test qui est numérisée et la couleur est automatiquement corrigée.
Après avoir appuyé sur la touche [Soumettre] et imprimé une page de test, un message apparaît et vous invite à lancer la calibration automatique. Placez la page de test sur la vitre d'exposition comme illustré ci-dessous (afin que la ligne mince du bord de la page soit sur la gauche).
Placez du papier copie (environ cinq pages) du même format que la page de test sur celle-ci et fermez doucement le chargeur automatique de documents, puis appuyez sur la touche [Soumettre].

- Si la couleur est toujours dégradée après avoir effectué la calibration automatique, vous pouvez répéter cette opération pour améliorer la couleur.

Retour au début